|  |
| --- |
| **КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ** |
|
| **Пояснительная записка** |
| **1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ:** Псковская обл., Псков г 60:27:0140106(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры) |
| **2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:**Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №2 от 26.02.2024 |
| **3. Дата подготовки карты-плана территории**:  |
| **4. Сведения о заказчике (ах) комплексных кадастровых работ:**В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: УПРАВЛЕНИЕ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА, ИНН: 6027065310, ОГРН: 1026000971985основной государственный регистрационный номер: 1026000971985идентификационный номер налогоплательщика: 6027065310В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): – |
| **5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:**Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "ПрофКадастр", 180000, Псковская обл., Псков г, Советская ул, 56/2 д, 1001 пом |
| Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Тихомиров Александр Васильевич и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): – |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 01314337595 |
| Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 5278, 14.02.2012 |
| Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "ОПКД" |
| Контактный телефон: 605-625 |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г.Псков, ул.Советская, д.56/2,пом.1001, profkadastr@mail.ru |
| **6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:** |
| **№ п/п** | **Реквизиты документа** |
| **Вид** | **Дата** | **Номер** | **Наименование** | **Иные сведения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Кадастровый план территории | 10.01.2024 | КУВИ-001/20246571502 | Кадастровый план территории | – |
| 2 | Иные документы | 27.10.2022 | 1811/180 | Выписка о дифференциальных геодезических станциях | – |
| **7. Пояснения к карте-плану территории:** |
| 1. Настоящий карта-план подготовлен в результате проведения комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 60:27:0140106. Комплексные кадастровые работы проводятся на основании Кадастрового плана территории № КУВИ-001/2023-6571502 от 10.01.2024 г. предоставленного заказчиком Комплексных кадастровых работ.
2. Комплексные кадастровые работы проводятся на территории муниципального образования «Город Псков» - реестровый номер 60:00-3.1. Данный квартал расположен в территориальной зоне с реестровым номером границы 60:27-7.403 (Ж-4), а также в зоне ОД-1, согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Псков". На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» предельные минимальные размеры земельных участков в данных территориальных зонах не установлены. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» утверждены решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 г. № 795 Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» (Решение Псковской городской думы № 851 от 27.09.2019 г. «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 05 декабря 2013 г. N 795 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Псков"; Решение Псковской городской думы № 1469 от 12 февраля 2021 года, принято на 47-ой очередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные Решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 № 795). Источник публикации издание "Псковские новости" № 91 от 11.12.2013 г., http://www.pskovgorod.ru
3. Уточнение местоположения участков, зданий, строений и сооружений производилось в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 г. № П/0393 “Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места”.
4. Комплексные кадастровые работы проводились в соответствии с Федеральным законом "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ.
5. В отношении данного квартала поясняю следующее:
6. 1. Объект недвижимости с кадастровым номером 60:27:0140106:254 является линейным объектом и не подлежит включению в Карта-план.
7. В рамках комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала: уточнено 12 объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки в отношении 16 земельных участков и 1 объекта капитального строительства.
 |
| **Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений** |
| 1. **Сведения о пунктах геодезической сети:**
 |
| **№ п/п** | **Вид****геодезической сети** | **Название пункта геодезической сети и тип знака** | **Система координат пункта геодезической сети** | **Координаты пункта, м** | **Дата обследования****26.03.2024** |
| **Сведения о состоянии** |
| **X** | **Y** | **наружного знака пункта** | **центра пункта** | **марки центра пункта** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Отсутствует, | PSKV (Псков), ДГС, центр Б, Сеть дифференциальных геодезических станций | тип знака отсутствует | 499152.10 | 1273059.54 | не обнаружен | не обнаружен | не обнаружен |
| **2. Сведения об использованных средствах измерений:**  |
| **№ п/п** | **Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)** | **Заводской или серийный номер средства измерений** | **Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M3 PLUS | WG13828167 | № С-ГСХ/12-12-2023/301457631, действительно до 11.12.2024 г. |
| 2 | Комплекс наземного слежения, приема и обработки сигналов ГНСС EFT RS1 | RS1-2014-043 | №С-ГСХ/27-10-2023/290283738, действительно до 26.10.2024 г. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:20 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 11 | 501431.13 | 1277123.05 | 501431.13 | 1277123.05 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н12У | – | – | 501437.05 | 1277143.26 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 13 | 501433.92 | 1277144.26 | 501433.92 | 1277144.26 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н14У | – | – | 501427.43 | 1277146.12 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 15 | 501397.43 | 1277154.63 | 501397.43 | 1277154.63 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н16У | – | – | 501383.33 | 1277158.82 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н17У | – | – | 501386.32 | 1277167.25 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 18 | 501375.41 | 1277171.71 | 501375.41 | 1277171.71 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 19 | 501372.27 | 1277171.32 | 501372.27 | 1277171.32 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 20 | 501369.85 | 1277169.40 | 501369.85 | 1277169.40 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 21 | 501362.69 | 1277160.37 | 501362.69 | 1277160.37 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н22У | – | – | 501361.73 | 1277159.53 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н23У | – | – | 501372.65 | 1277150.70 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н24У | – | – | 501376.20 | 1277149.05 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 25 | 501381.93 | 1277147.87 | 501381.93 | 1277147.87 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 26 | 501381.60 | 1277146.78 | 501381.60 | 1277146.78 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 27 | 501411.58 | 1277140.10 | 501411.58 | 1277140.10 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 28 | 501417.62 | 1277138.22 | 501417.62 | 1277138.22 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 29 | 501418.01 | 1277138.10 | 501418.01 | 1277138.10 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 30 | 501415.43 | 1277128.47 | 501415.43 | 1277128.47 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 31 | 501420.59 | 1277126.62 | 501420.59 | 1277126.62 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 32 | 501427.60 | 1277124.25 | 501427.60 | 1277124.25 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 11 | 501431.13 | 1277123.05 | 501431.13 | 1277123.05 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:20 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 11 | н12У | 21.06 | – | – |
| н12У | 13 | 3.29 | – | – |
| 13 | н14У | 6.75 | – | – |
| н14У | 15 | 31.18 | – | – |
| 15 | н16У | 14.71 | – | – |
| н16У | н17У | 8.94 | – | – |
| н17У | 18 | 11.79 | – | – |
| 18 | 19 | 3.16 | – | – |
| 19 | 20 | 3.09 | – | – |
| 20 | 21 | 11.52 | – | – |
| 21 | н22У | 1.28 | – | – |
| н22У | н23У | 14.04 | – | – |
| н23У | н24У | 3.91 | – | – |
| н24У | 25 | 5.85 | – | – |
| 25 | 26 | 1.14 | – | – |
| 26 | 27 | 30.72 | – | – |
| 27 | 28 | 6.33 | – | – |
| 28 | 29 | 0.41 | – | – |
| 29 | 30 | 9.97 | – | – |
| 30 | 31 | 5.48 | – | – |
| 31 | 32 | 7.40 | – | – |
| 32 | 11 | 3.73 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:20 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 2-й Мелиораторов пер, 11 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 1119 кв.м ± 7.01 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1119 \* √((1 + 1.55²)/(2 \* 1.55)) = 7.01 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 1108 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 11 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:90 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:20 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:20 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 11 кв.м. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:6 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н33У | – | – | 501440.76 | 1277142.22 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н34У | – | – | 501450.34 | 1277171.19 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н35У | – | – | 501448.44 | 1277171.77 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 36 | 501411.14 | 1277183.10 | 501411.14 | 1277183.10 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 37 | 501408.12 | 1277183.99 | 501408.12 | 1277183.99 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 38 | 501405.96 | 1277178.12 | 501405.96 | 1277178.12 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 39 | 501392.32 | 1277183.96 | 501392.32 | 1277183.96 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н17У | – | – | 501386.32 | 1277167.25 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н16У | – | – | 501383.33 | 1277158.82 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 15 | 501397.43 | 1277154.63 | 501397.43 | 1277154.63 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н14У | – | – | 501427.43 | 1277146.12 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 13 | 501433.92 | 1277144.26 | 501433.92 | 1277144.26 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н12У | – | – | 501437.05 | 1277143.26 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н33У | – | – | 501440.76 | 1277142.22 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:6 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н33У | н34У | 30.51 | – | – |
| н34У | н35У | 1.99 | – | – |
| н35У | 36 | 38.98 | – | – |
| 36 | 37 | 3.15 | – | – |
| 37 | 38 | 6.25 | – | – |
| 38 | 39 | 14.84 | – | – |
| 39 | н17У | 17.75 | – | – |
| н17У | н16У | 8.94 | – | – |
| н16У | 15 | 14.71 | – | – |
| 15 | н14У | 31.18 | – | – |
| н14У | 13 | 6.75 | – | – |
| 13 | н12У | 3.29 | – | – |
| н12У | н33У | 3.85 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:6 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 2-й Мелиораторов пер, 15 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 1756 кв.м ± 8.84 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1756 \* √((1 + 1.60²)/(2 \* 1.60)) = 8.84 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 1756 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 0 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:255,60:27:0000000:2853 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:6 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:6 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь не изменилась. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:251 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 40 | 501452.14 | 1277184.18 | 501452.14 | 1277184.18 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 41 | 501436.46 | 1277189.07 | 501436.46 | 1277189.07 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 42 | 501442.44 | 1277208.21 | 501442.44 | 1277208.21 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 43 | 501419.48 | 1277213.80 | 501419.48 | 1277213.80 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 44 | 501413.71 | 1277192.53 | 501413.71 | 1277192.53 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 36 | 501411.14 | 1277183.10 | 501411.14 | 1277183.10 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н35У | – | – | 501448.44 | 1277171.77 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 40 | 501452.14 | 1277184.18 | 501452.14 | 1277184.18 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:251 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 40 | 41 | 16.42 | – | – |
| 41 | 42 | 20.05 | – | – |
| 42 | 43 | 23.63 | – | – |
| 43 | 44 | 22.04 | – | – |
| 44 | 36 | 9.77 | – | – |
| 36 | н35У | 38.98 | – | – |
| н35У | 40 | 12.95 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:251 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 2-й Мелиораторов пер, 17 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 961 кв.м ± 6.20 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √961 \* √((1 + 1.03²)/(2 \* 1.03)) = 6.20 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 955 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 6 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | – |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:251 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:251 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 6 кв.м. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:70 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 21 | 501362.69 | 1277160.37 | 501362.69 | 1277160.37 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 20 | 501369.85 | 1277169.40 | 501369.85 | 1277169.40 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 19 | 501372.27 | 1277171.32 | 501372.27 | 1277171.32 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 18 | 501375.41 | 1277171.71 | 501375.41 | 1277171.71 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н17У | – | – | 501386.32 | 1277167.25 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 39 | 501392.32 | 1277183.96 | 501392.32 | 1277183.96 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 49 | 501388.89 | 1277186.04 | 501388.89 | 1277186.04 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 50 | 501375.88 | 1277190.47 | 501375.88 | 1277190.47 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 51 | 501372.64 | 1277178.45 | 501372.64 | 1277178.45 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 52 | 501341.71 | 1277186.82 | 501341.71 | 1277186.82 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 53 | 501334.65 | 1277167.38 | 501334.65 | 1277167.38 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 54 | 501357.38 | 1277160.50 | 501357.38 | 1277160.50 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 55 | 501360.42 | 1277158.38 | 501360.42 | 1277158.38 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н22У | – | – | 501361.73 | 1277159.53 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 21 | 501362.69 | 1277160.37 | 501362.69 | 1277160.37 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:70 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 21 | 20 | 11.52 | – | – |
| 20 | 19 | 3.09 | – | – |
| 19 | 18 | 3.16 | – | – |
| 18 | н17У | 11.79 | – | – |
| н17У | 39 | 17.75 | – | – |
| 39 | 49 | 4.01 | – | – |
| 49 | 50 | 13.74 | – | – |
| 50 | 51 | 12.45 | – | – |
| 51 | 52 | 32.04 | – | – |
| 52 | 53 | 20.68 | – | – |
| 53 | 54 | 23.75 | – | – |
| 54 | 55 | 3.71 | – | – |
| 55 | н22У | 1.74 | – | – |
| н22У | 21 | 1.28 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:70 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 9Б д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 974 кв.м ± 6.77 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √974 \* √((1 + 1.80²)/(2 \* 1.80)) = 6.77 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 973 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 1 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:133 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:70 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:70 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 1 кв.м. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:12 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 60 | 501298.66 | 1277101.03 | 501298.66 | 1277101.03 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 61 | 501300.97 | 1277102.79 | 501300.97 | 1277102.79 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 62 | 501305.95 | 1277115.68 | 501305.95 | 1277115.68 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 63 | 501307.53 | 1277120.46 | 501307.53 | 1277120.46 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 64 | 501305.74 | 1277121.70 | 501305.74 | 1277121.70 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н65У | – | – | 501307.20 | 1277126.08 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н66У | – | – | 501291.18 | 1277130.97 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н67У | – | – | 501276.41 | 1277136.37 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н68У | – | – | 501269.74 | 1277108.45 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 69 | 501268.76 | 1277104.26 | 501268.76 | 1277104.26 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 70 | 501293.27 | 1277100.04 | 501293.27 | 1277100.04 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 71 | 501296.01 | 1277100.19 | 501296.01 | 1277100.19 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 60 | 501298.66 | 1277101.03 | 501298.66 | 1277101.03 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:12 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 60 | 61 | 2.90 | – | – |
| 61 | 62 | 13.82 | – | – |
| 62 | 63 | 5.03 | – | – |
| 63 | 64 | 2.18 | – | – |
| 64 | н65У | 4.62 | – | – |
| н65У | н66У | 16.75 | – | – |
| н66У | н67У | 15.73 | – | – |
| н67У | н68У | 28.71 | – | – |
| н68У | 69 | 4.30 | – | – |
| 69 | 70 | 24.87 | – | – |
| 70 | 71 | 2.74 | – | – |
| 71 | 60 | 2.78 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:12 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 3 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 979 кв.м ± 6.27 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √979 \* √((1 + 1.07²)/(2 \* 1.07)) = 6.27 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 999 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 20 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:87 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:12 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:12 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 20 кв.м. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:13 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н76У | – | – | 501309.72 | 1277125.31 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н77У | – | – | 501321.68 | 1277153.27 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н78У | – | – | 501321.28 | 1277155.08 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 79 | 501309.80 | 1277159.24 | 501309.80 | 1277159.24 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 80 | 501306.21 | 1277151.22 | 501306.21 | 1277151.22 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 81 | 501288.46 | 1277157.09 | 501288.46 | 1277157.09 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 82 | 501284.46 | 1277157.12 | 501284.46 | 1277157.12 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 83 | 501284.93 | 1277159.47 | 501284.93 | 1277159.47 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 84 | 501281.42 | 1277160.25 | 501281.42 | 1277160.25 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 85 | 501280.26 | 1277155.13 | 501280.26 | 1277155.13 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н67У | – | – | 501276.41 | 1277136.37 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н66У | – | – | 501291.18 | 1277130.97 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н65У | – | – | 501307.20 | 1277126.08 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н76У | – | – | 501309.72 | 1277125.31 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:13 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н76У | н77У | 30.41 | – | – |
| н77У | н78У | 1.85 | – | – |
| н78У | 79 | 12.21 | – | – |
| 79 | 80 | 8.79 | – | – |
| 80 | 81 | 18.70 | – | – |
| 81 | 82 | 4.00 | – | – |
| 82 | 83 | 2.40 | – | – |
| 83 | 84 | 3.60 | – | – |
| 84 | 85 | 5.25 | – | – |
| 85 | н67У | 19.15 | – | – |
| н67У | н66У | 15.73 | – | – |
| н66У | н65У | 16.75 | – | – |
| н65У | н76У | 2.64 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:13 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 5 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 1003 кв.м ± 6.44 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1003 \* √((1 + 1.30²)/(2 \* 1.30)) = 6.44 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 993 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 10 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:102 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:13 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:13 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 10 кв.м. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:17 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н68У | – | – | 501269.74 | 1277108.45 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н67У | – | – | 501276.41 | 1277136.37 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 85 | 501280.26 | 1277155.13 | 501280.26 | 1277155.13 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 84 | 501281.42 | 1277160.25 | 501281.42 | 1277160.25 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 94 | 501270.25 | 1277162.85 | 501270.25 | 1277162.85 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 95 | 501257.72 | 1277165.78 | 501257.72 | 1277165.78 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 96 | 501256.53 | 1277160.52 | 501256.53 | 1277160.52 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 97 | 501247.11 | 1277116.03 | 501247.11 | 1277116.03 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н98У | – | – | 501260.07 | 1277113.36 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н99У | – | – | 501259.58 | 1277110.71 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н68У | – | – | 501269.74 | 1277108.45 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:17 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н68У | н67У | 28.71 | – | – |
| н67У | 85 | 19.15 | – | – |
| 85 | 84 | 5.25 | – | – |
| 84 | 94 | 11.47 | – | – |
| 94 | 95 | 12.87 | – | – |
| 95 | 96 | 5.39 | – | – |
| 96 | 97 | 45.48 | – | – |
| 97 | н98У | 13.23 | – | – |
| н98У | н99У | 2.69 | – | – |
| н99У | н68У | 10.41 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:17 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 3 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 1255 кв.м ± 7.55 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1255 \* √((1 + 1.67²)/(2 \* 1.67)) = 7.55 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 1241 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 14 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:82 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:17 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:17 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 14 кв.м. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:124 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 118 | 501245.11 | 1277151.64 | 501245.11 | 1277151.64 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н119У | – | – | 501255.03 | 1277187.82 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 120 | 501219.25 | 1277198.65 | 501219.25 | 1277198.65 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 121 | 501205.35 | 1277162.10 | 501205.35 | 1277162.10 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 118 | 501245.11 | 1277151.64 | 501245.11 | 1277151.64 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:124 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 118 | н119У | 37.52 | – | – |
| н119У | 120 | 37.38 | – | – |
| 120 | 121 | 39.10 | – | – |
| 121 | 118 | 41.11 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:124 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, Николая Васильева ул |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 1500 кв.м ± 7.75 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1500 \* √((1 + 1.06²)/(2 \* 1.06)) = 7.75 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 1500 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 0 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:250 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:124 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:124 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь не изменилась. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:79 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н122У | – | – | 501248.57 | 1277193.65 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н123У | – | – | 501252.95 | 1277199.99 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н124У | – | – | 501259.97 | 1277225.45 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н125У | – | – | 501241.38 | 1277230.20 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н126У | – | – | 501227.83 | 1277198.92 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н122У | – | – | 501248.57 | 1277193.65 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:79 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н122У | н123У | 7.71 | – | – |
| н123У | н124У | 26.41 | – | – |
| н124У | н125У | 19.19 | – | – |
| н125У | н126У | 34.09 | – | – |
| н126У | н122У | 21.40 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:79 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, Николая Васильева ул, 100 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 716 кв.м ± 5.38 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √716 \* √((1 + 1.14²)/(2 \* 1.14)) = 5.38 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 716 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 0 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:96 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:79 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:79 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь не изменилась. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:58 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н135У | – | – | 501257.14 | 1277229.04 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н136У | – | – | 501261.62 | 1277248.95 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н137У | – | – | 501254.93 | 1277250.68 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н138У | – | – | 501250.24 | 1277230.69 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н135У | – | – | 501257.14 | 1277229.04 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:58 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н135У | н136У | 20.41 | – | – |
| н136У | н137У | 6.91 | – | – |
| н137У | н138У | 20.53 | – | – |
| н138У | н135У | 7.09 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:58 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, Николая Васильева ул |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 143 кв.м ± 2.64 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √143 \* √((1 + 1.90²)/(2 \* 1.90)) = 2.64 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 143 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 0 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | – |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:58 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:58 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь не изменилась. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:72 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н139У | – | – | 501461.99 | 1277214.83 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н140У | – | – | 501465.56 | 1277220.63 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н141У | – | – | 501482.39 | 1277247.75 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н142У | – | – | 501482.33 | 1277253.29 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н143У | – | – | 501447.79 | 1277261.28 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 144 | 501440.38 | 1277220.25 | 501440.38 | 1277220.25 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н139У | – | – | 501461.99 | 1277214.83 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:72 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н139У | н140У | 6.81 | – | – |
| н140У | н141У | 31.92 | – | – |
| н141У | н142У | 5.54 | – | – |
| н142У | н143У | 35.45 | – | – |
| н143У | 144 | 41.69 | – | – |
| 144 | н139У | 22.28 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:72 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 2-й Мелиораторов пер, 19А д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 1266 кв.м ± 7.14 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1266 \* √((1 + 1.11²)/(2 \* 1.11)) = 7.14 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 1266 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 0 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:132 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:72 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:72 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь не изменилась. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:71 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 144 | 501440.38 | 1277220.25 | 501440.38 | 1277220.25 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н143У | – | – | 501447.79 | 1277261.28 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 145 | 501413.19 | 1277266.39 | 501413.19 | 1277266.39 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н146У | – | – | 501405.50 | 1277229.69 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 144 | 501440.38 | 1277220.25 | 501440.38 | 1277220.25 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:71 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 144 | н143У | 41.69 | – | – |
| н143У | 145 | 34.98 | – | – |
| 145 | н146У | 37.50 | – | – |
| н146У | 144 | 36.13 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:71 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 13 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 1405 кв.м ± 7.51 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1405 \* √((1 + 1.09²)/(2 \* 1.09)) = 7.51 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 1364 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 41 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:137 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:71 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:71 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 41 кв.м. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:76 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н146У | – | – | 501405.50 | 1277229.69 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 145 | 501413.19 | 1277266.39 | 501413.19 | 1277266.39 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н147У | – | – | 501413.27 | 1277266.80 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 148 | 501395.02 | 1277270.14 | 501395.02 | 1277270.14 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н149У | – | – | 501394.85 | 1277269.84 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н150У | – | – | 501386.00 | 1277234.53 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н146У | – | – | 501405.50 | 1277229.69 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:76 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н146У | 145 | 37.50 | – | – |
| 145 | н147У | 0.42 | – | – |
| н147У | 148 | 18.55 | – | – |
| 148 | н149У | 0.34 | – | – |
| н149У | н150У | 36.40 | – | – |
| н150У | н146У | 20.09 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:76 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 11А д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 722 кв.м ± 5.58 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √722 \* √((1 + 1.48²)/(2 \* 1.48)) = 5.58 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 688 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 34 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:85 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:76 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:76 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 34 кв.м. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:77 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н150У | – | – | 501386.00 | 1277234.53 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н149У | – | – | 501394.85 | 1277269.84 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н151У | – | – | 501379.86 | 1277273.34 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н152У | – | – | 501371.38 | 1277237.69 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н150У | – | – | 501386.00 | 1277234.53 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:77 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н150У | н149У | 36.40 | – | – |
| н149У | н151У | 15.39 | – | – |
| н151У | н152У | 36.64 | – | – |
| н152У | н150У | 14.96 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:77 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 11Б д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 554 кв.м ± 5.00 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √554 \* √((1 + 1.65²)/(2 \* 1.65)) = 5.00 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 551 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 3 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:128,60:27:0140106:123 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:77 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:77 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 3 кв.м. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:78 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н151У | – | – | 501379.86 | 1277273.34 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н159У | – | – | 501354.26 | 1277279.43 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н160У | – | – | 501347.62 | 1277281.15 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н161У | – | – | 501342.87 | 1277262.16 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н162У | – | – | 501339.51 | 1277251.72 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 163 | 501338.08 | 1277245.21 | 501338.08 | 1277245.21 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н152У | – | – | 501371.38 | 1277237.69 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н151У | – | – | 501379.86 | 1277273.34 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:78 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н151У | н159У | 26.31 | – | – |
| н159У | н160У | 6.86 | – | – |
| н160У | н161У | 19.58 | – | – |
| н161У | н162У | 10.97 | – | – |
| н162У | 163 | 6.67 | – | – |
| 163 | н152У | 34.14 | – | – |
| н152У | н151У | 36.64 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:78 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 11 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 1239 кв.м ± 7.04 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1239 \* √((1 + 1.04²)/(2 \* 1.04)) = 7.04 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 1959 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 720 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:254,60:27:0140106:119 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:78 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:78 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь земельного участка составила 1239 кв.м. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. Также согласно сведений ЕГРН границу земельного участка 60:27:0140106:78 пересекает земельный участок с кадастровым номером 60:27:0140106:129. Границы обоих земельных участков приведены в соответсвие с фактическим использованием. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:129 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 163 | 501338.08 | 1277245.21 | 501338.08 | 1277245.21 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н164У | – | – | 501338.21 | 1277245.80 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н162У | – | – | 501339.51 | 1277251.72 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н161У | – | – | 501342.87 | 1277262.16 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н160У | – | – | 501347.62 | 1277281.15 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н165У | – | – | 501338.70 | 1277283.18 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н166У | – | – | 501324.00 | 1277279.92 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н167У | – | – | 501321.62 | 1277278.54 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н168У | – | – | 501319.72 | 1277275.03 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 169 | 501313.09 | 1277252.03 | 501313.09 | 1277252.03 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 163 | 501338.08 | 1277245.21 | 501338.08 | 1277245.21 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:129 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 163 | н164У | 0.60 | – | – |
| н164У | н162У | 6.06 | – | – |
| н162У | н161У | 10.97 | – | – |
| н161У | н160У | 19.58 | – | – |
| н160У | н165У | 9.15 | – | – |
| н165У | н166У | 15.06 | – | – |
| н166У | н167У | 2.75 | – | – |
| н167У | н168У | 3.99 | – | – |
| н168У | 169 | 23.94 | – | – |
| 169 | 163 | 25.90 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0140106:129 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 11 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 871 кв.м ± 5.92 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √871 \* √((1 + 1.10²)/(2 \* 1.10)) = 5.92 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 860 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 11 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0140106:119 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0140106:129 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0140106:129 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь земельного участка составила 871 кв.м. Уточнение границ проводилось с учетом границ, существующих на местности. Также согласно сведений ЕГРН границу земельного участка 60:27:0140106:78 пересекает земельный участок с кадастровым номером 60:27:0140106:129. Границы обоих земельных участков приведены в соответсвие с фактическим использованием. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:94 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н1О | – | – | – | 501412.21 | 1277074.96 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н2О | – | – | – | 501415.24 | 1277084.58 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н3О | – | – | – | 501409.05 | 1277086.36 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н4О | – | – | – | 501406.09 | 1277076.70 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н1О | – | – | – | 501412.21 | 1277074.96 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:94 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:1 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 2-й Мелиораторов пер, 7 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:94 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:94 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0140106:1. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:90 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н5О | – | – | – | 501424.99 | 1277116.13 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н6О | – | – | – | 501427.60 | 1277124.25 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н7О | – | – | – | 501429.96 | 1277131.57 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н8О | – | – | – | 501423.01 | 1277134.02 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н9О | – | – | – | 501420.68 | 1277126.59 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н10О | – | – | – | 501418.12 | 1277118.40 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н5О | – | – | – | 501424.99 | 1277116.13 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:90 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:2,60:27:0140106:20 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 2-й Мелиораторов пер, 11 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:90 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:90 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельных участках с кадастровыми номерами 60:27:0140106:2,60:27:0140106:20. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:88 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н45О | – | – | – | 501362.25 | 1277214.23 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н46О | – | – | – | 501365.35 | 1277225.71 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н47О | – | – | – | 501359.23 | 1277227.52 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н48О | – | – | – | 501356.13 | 1277215.85 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н45О | – | – | – | 501362.25 | 1277214.23 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:88 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:10 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 9 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:88 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:88 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0140106:10. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:80 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н56О | – | – | – | 501341.48 | 1277094.92 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н57О | – | – | – | 501343.52 | 1277102.55 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н58О | – | – | – | 501327.66 | 1277107.15 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н59О | – | – | – | 501325.55 | 1277099.60 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н56О | – | – | – | 501341.48 | 1277094.92 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:80 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:69 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, Мелиораторов ул |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | д. 4 |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:80 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:80 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0140106:69. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:87 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н72О | – | – | – | 501296.03 | 1277107.99 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н73О | – | – | – | 501299.58 | 1277118.69 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н74О | – | – | – | 501288.15 | 1277122.44 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н75О | – | – | – | 501284.64 | 1277111.84 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н72О | – | – | – | 501296.03 | 1277107.99 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:87 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:12 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 3 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:87 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:87 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0140106:12. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:102 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н86О | – | – | – | 501304.40 | 1277131.74 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н87О | – | – | – | 501307.72 | 1277141.86 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н88О | – | – | – | 501303.57 | 1277143.37 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н89О | – | – | – | 501304.17 | 1277145.72 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н90О | – | – | – | 501301.08 | 1277146.77 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н91О | – | – | – | 501300.32 | 1277144.66 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н92О | – | – | – | 501296.77 | 1277145.64 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н93О | – | – | – | 501293.45 | 1277135.37 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н86О | – | – | – | 501304.40 | 1277131.74 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:102 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:13 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 5 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:102 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:102 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0140106:13. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:82 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н100О | – | – | – | 501270.72 | 1277126.37 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н101О | – | – | – | 501270.00 | 1277126.52 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н102О | – | – | – | 501271.73 | 1277133.62 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н103О | – | – | – | 501260.26 | 1277136.64 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н104О | – | – | – | 501259.05 | 1277135.96 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н105О | – | – | – | 501257.88 | 1277130.86 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н106О | – | – | – | 501253.80 | 1277131.99 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н107О | – | – | – | 501252.90 | 1277130.52 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н108О | – | – | – | 501252.59 | 1277129.39 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н109О | – | – | – | 501252.59 | 1277127.42 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н110О | – | – | – | 501256.75 | 1277126.59 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н111О | – | – | – | 501255.27 | 1277120.14 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н112О | – | – | – | 501256.22 | 1277118.70 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н113О | – | – | – | 501268.07 | 1277115.73 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н100О | – | – | – | 501270.72 | 1277126.37 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:82 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:17 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 3 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:82 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:82 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0140106:17. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:81 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н114О | – | – | – | 501292.44 | 1277187.32 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н115О | – | – | – | 501294.90 | 1277195.72 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н116О | – | – | – | 501275.96 | 1277201.43 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н117О | – | – | – | 501273.54 | 1277192.91 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н114О | – | – | – | 501292.44 | 1277187.32 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:81 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:135,60:27:0140106:134 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, Мелиораторов пер, 7А д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:81 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:81 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельных участках с кадастровыми номерами 60:27:0140106:135,60:27:0140106:134. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:96 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н127О | – | – | – | 501252.34 | 1277211.49 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н128О | – | – | – | 501254.60 | 1277220.65 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н129О | – | – | – | 501243.02 | 1277223.56 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н130О | – | – | – | 501241.48 | 1277217.79 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н131О | – | – | – | 501240.19 | 1277218.07 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н132О | – | – | – | 501237.40 | 1277206.76 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н133О | – | – | – | 501246.49 | 1277204.58 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н134О | – | – | – | 501248.47 | 1277212.46 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н127О | – | – | – | 501252.34 | 1277211.49 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:96 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:79 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, Николая Васильева ул, 100 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:96 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:96 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0140106:79. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:119 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н170О | – | – | – | 501347.42 | 1277250.10 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н171О | – | – | – | 501349.44 | 1277258.01 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н172О | – | – | – | 501329.94 | 1277263.52 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н173О | – | – | – | 501328.81 | 1277259.63 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н174О | – | – | – | 501327.07 | 1277260.09 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н175О | – | – | – | 501325.90 | 1277255.67 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н170О | – | – | – | 501347.42 | 1277250.10 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:119 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:78,60:27:0140106:129 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, 1-й Мелиораторов пер, 11 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:119 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:119 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельных участках с кадастровыми номерами 60:27:0140106:78,60:27:0140106:129. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:101 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н176О | – | – | – | 501313.39 | 1277268.84 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н177О | – | – | – | 501310.52 | 1277269.67 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н178О | – | – | – | 501310.07 | 1277270.84 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н179О | – | – | – | 501308.14 | 1277271.48 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н180О | – | – | – | 501307.01 | 1277270.84 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н181О | – | – | – | 501306.48 | 1277270.92 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н182О | – | – | – | 501306.03 | 1277269.97 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н183О | – | – | – | 501300.73 | 1277271.55 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н184О | – | – | – | 501299.88 | 1277270.98 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н185О | – | – | – | 501299.85 | 1277270.81 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н186О | – | – | – | 501299.51 | 1277270.89 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н187О | – | – | – | 501298.94 | 1277269.00 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н188О | – | – | – | 501297.09 | 1277269.69 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н189О | – | – | – | 501295.88 | 1277269.03 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н190О | – | – | – | 501295.27 | 1277266.99 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н191О | – | – | – | 501295.92 | 1277265.80 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н192О | – | – | – | 501295.84 | 1277265.49 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н193О | – | – | – | 501297.71 | 1277264.92 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н194О | – | – | – | 501297.52 | 1277264.31 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н195О | – | – | – | 501297.18 | 1277263.07 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н196О | – | – | – | 501297.52 | 1277262.94 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н197О | – | – | – | 501297.39 | 1277262.62 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н198О | – | – | – | 501297.79 | 1277261.87 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н199О | – | – | – | 501303.23 | 1277260.21 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н200О | – | – | – | 501302.87 | 1277259.13 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н201О | – | – | – | 501303.57 | 1277258.88 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н202О | – | – | – | 501304.04 | 1277257.88 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н203О | – | – | – | 501305.99 | 1277257.24 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н204О | – | – | – | 501307.08 | 1277257.88 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н205О | – | – | – | 501309.91 | 1277257.03 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н176О | – | – | – | 501313.39 | 1277268.84 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:101 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:60 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская обл., Псков г, Николая Васильева ул, 106А д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:101 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:101 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0140106:60. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:118 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н206О | – | – | – | 501402.01 | 1277184.19 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н207О | – | – | – | 501404.58 | 1277189.67 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н208О | – | – | – | 501409.85 | 1277187.13 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н209О | – | – | – | 501412.15 | 1277192.15 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н210О | – | – | – | 501410.18 | 1277193.13 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н211О | – | – | – | 501409.82 | 1277192.30 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н212О | – | – | – | 501406.50 | 1277193.77 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н213О | – | – | – | 501409.96 | 1277201.14 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н214О | – | – | – | 501401.67 | 1277204.91 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н215О | – | – | – | 501393.80 | 1277187.88 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н216О | – | – | – | 501393.23 | 1277186.60 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н217О | – | – | – | 501397.79 | 1277184.52 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н218О | – | – | – | 501398.30 | 1277185.86 | – | Фотограмметрический метод | – |
| н206О | – | – | – | 501402.01 | 1277184.19 | – | Фотограмметрический метод | – |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:118 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106:252 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0140106 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, 2-й Мелиораторов пер, 17 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:118 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0140106:118 расположено в кадастровом квартале 60:27:0140106 и на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0140106:252. |

|  |
| --- |
| **Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях** **об описании их местоположения** |
| **1. Сведения о характерных точках контура** Здание |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |
| **с кадастровым номером** 60:27:0140106:123 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **координаты, м** | **радиус, м** | **координаты, м** | **радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н153О | – | – | – | 501391.19 | 1277258.87 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н154О | – | – | – | 501392.63 | 1277265.04 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н155О | – | – | – | 501383.77 | 1277267.10 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н156О | – | – | – | 501381.68 | 1277258.21 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н157О | – | – | – | 501386.03 | 1277257.20 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н158О | – | – | – | 501386.68 | 1277259.93 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н153О | – | – | – | 501391.19 | 1277258.87 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:123 |
| 1.– |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0140106:123 |
| 1. При выполнении кадастровых работ в отношении здания с КН 60:27:0140106:123 была выявлена реестровая ошибка, а именно: местоположение здания не соответствует сведениям ЕГРН. Вероятно данная ошибка возникла вследствии некачественных измерений здания(использование ненадлежащих пунктов ГГС и т.п.). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0140106:77. |

|  |
| --- |
| **Схема границ земельных участков** |
|  |
| 11н12У13н14У15н16Ун17У18192021н22Ун23Ун24У2526272829303132:20н33Ун34Ун35У36373839:64041424344:25149505152535455:706061626364н65Ун66Ун67Ун68У697071:12н76Ун77Ун78У79808182838485:1394959697н98Ун99У:17118н119У120121:124н122Ун123Ун124Ун125Ун126У:79н135Ун136Ун137Ун138У:58н139Ун140Ун141Ун142Ун143У144:72145н146У:71н147У148н149Ун150У:76н151Ун152У:77н159Ун160Ун161Ун162У163:78н164Ун165Ун166Ун167Ун168У169:129н1Он2Он3Он4О:94н5Он6Он7Он8Он9Он10О:90н45Он46Он47Он48О:88н56Он57Он58Он59О:80н72Он73Он74Он75О:87н86Он87Он88Он89Он90Он91Он92Он93О:102н100Он101Он102Он103Он104Он105Он106Он107Он108Он109Он110Он111Он112Он113О:82н114Он115Он116Он117О:81н127Он128Он129Он130Он131Он132Он133Он134О:96н170Он171Он172Он173Он174Он175О:119н176Он177Он178Он179Он180Он181Он182Он183Он184Он185Он186Он187Он188Он189Он190Он191Он192Он193Он194Он195Он196Он197Он198Он199Он200Он201Он202Он203Он204Он205О:101н153Он154Он155Он156Он157Он158О:123:1:10:110:134:135:136:2:252:253:5:60:66:68:69:100:116:127:128:132:133:137:249:250(1):250(2):255:85н206Он207Он208Он209Он210Он211Он212Он213Он214Он215Он216Он217Он218О:118 |
| **Масштаб 1:1500** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Условные обозначения:** |
| **№ п/п** | **Название условного знака** | **Изображение** | **Описание изображения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Границы земельного участка |  | для изображения применяются условные знаки №2, №3 |
| 2 | Часть границы земельного участка: |  | сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм |
|  | а) существующая часть границы |  |
|  | б) вновь образованная или уточненная часть границы |  | сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм) |
| 3 | Характерная точка границы земельного участка |  | круг черного цвета диаметром 1,5 мм |
| 4 | Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части |  | для изображения применяются условные знаки №6, №7 |
| 5 | Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части |  | квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм |
| Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части |  | круг черного цвета диаметром 3,0 мм |
| 6 | Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: |  | сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм |
| а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  |
| б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм) |
| в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм |
| г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм |
| д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм |
| е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм |
| 7 | Характерная точка контура здания |  | круг черного цвета диаметром 1,0 мм |
| 8 | Пункт геодезической основы: |  | равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри |
| а) пункт государственной геодезической сети |  |
| б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии |  | квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри |
| 9 | Точка съемочного обоснования |  | окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри |
| 10 | Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования |  | сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм |
| 11 | Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка |  | сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм |

 |