|  |
| --- |
| **КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ** |
|
| **Пояснительная записка** |
| **1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ:** Псковская обл., Псков г 60:27:0030120(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры) |
| **2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:**Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Договор №08/04/ККР от 08.04.2024 |
| **3. Дата подготовки карты-плана территории**: 11.07.2024 |
| **4. Сведения о заказчике (ах) комплексных кадастровых работ:**В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: УПРАВЛЕНИЕ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА, ИНН: 6027065310, ОГРН: 1026000971985основной государственный регистрационный номер: 1026000971985идентификационный номер налогоплательщика: 6027065310В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): – |
| **5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:**Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "ПрофКадастр", 180000, Псковская обл., Псков г, Советская ул, 56/2 д, 1001 пом |
| Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Тихомиров Александр Васильевич и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): – |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 01314337595 |
| Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 5278, 14.02.2012 |
| Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "ОПКД" |
| Контактный телефон: 605-625 |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г.Псков, ул.Советская, д.56/2,пом.1001, profkadastr@mail.ru |
| **6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:** |
| **№ п/п** | **Реквизиты документа** |
| **Вид** | **Дата** | **Номер** | **Наименование** | **Иные сведения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Кадастровый план территории | 22.04.2024 | КУВИ-001/2024-112564228 | Кадастровый план территории | – |
| 2 | Иные документы | 27.10.2022 | 1811/180 | Выписка о дифференциальных геодезических станциях | – |
| **7. Пояснения к карте-плану территории:** |
| 1. Настоящий карта-план подготовлен в результате проведения комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 60:27:0030120. Комплексные кадастровые работы проводятся на основании Кадастрового плана территории № КУВИ-001/2024-112564228 от 22.04.2024 г. предоставленного заказчиком Комплексных кадастровых работ.
2. Комплексные кадастровые работы проводятся на территории муниципального образования «Город Псков» - реестровый номер 60:00-3.1. Данный квартал расположен в территориальной зоне Ж-4 – реестровый номер границы 60:27-7.460 согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Псков". На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» предельные минимальные размеры земельных участков в территориальной зоне Ж-4 «Для индивидуального жилищного строительства» 600-1500 кв.м. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» утверждены решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 г. № 795 Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» (Решение Псковской городской думы № 851 от 27.09.2019 г. «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 05 декабря 2013 г. N 795 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Псков"; Решение Псковской городской думы № 1469 от 12 февраля 2021 года, принято на 47-ой очередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные Решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 № 795). Источник публикации издание "Псковские новости" № 91 от 11.12.2013 г., http://www.pskovgorod.ru
3. Уточнение местоположения участков, зданий, строений и сооружений производилось в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 г. № П/0393 “Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места”.
4. Комплексные кадастровые работы проводились в соответствии с Федеральным законом "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ.
5. В отношении данного квартала поясняю следующее:
6. 1. Объект недвижимости с кадастровым номером 60:27:0030120:12 не внесен в настоящий Карта-план, в связи с тем, что при уточнении границ, площадь земельного участка уменьшилась более, чем на 10%.
7. 2. Объект недвижимости с кадастровым номером 60:27:0030120:17 является обособленным земельным участком, входящим в ЕЗП 60:27:0000000:21 и не подлежит внесению в Карта-план.
8. 3. Объект недвижимости с кадастровым номером 60:27:0030120:36 не расположен на территории кадастрового квартала 60:27:0030120. Расположен в кадастровом квартале 60:27:0030119.
9. 4. Объект недвижимости с кадастровым номером 60:27:0030120:168 является линейным сооружением и не подлежит внесению в Карта-план.
10. 5. Объекты недвижимости с кадастровыми номерами 60:27:0030120:34, 60:27:0030120:33 пересекает сооружение с кадастровым номером 60:27:0000000:1933. Фактическое пересечение объектов недвижимости отсутствует. Возможно данное сооружение стоит не корректно относительно фактического местоположения. В связи с тем, что в Карта-план не вносятся сведения о линейных сооружениях выявить и исправить ошибку в местоположении, в настоящем Карта-плане не представляется возможным.
11. В рамках комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала: уточнено 2 земельных участка и 14 объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки в отношении 7 земельных участков.
 |
| **Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений** |
| 1. **Сведения о пунктах геодезической сети:**
 |
| **№ п/п** | **Вид****геодезической сети** | **Название пункта геодезической сети и тип знака** | **Система координат пункта геодезической сети** | **Координаты пункта, м** | **Дата обследования****22.04.2024** |
| **Сведения о состоянии** |
| **X** | **Y** | **наружного знака пункта** | **центра пункта** | **марки центра пункта** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Отсутствует, | PSKV (Псков), ДГС, центр Б, Сеть дифференциальных геодезических станций | тип знака отсутствует | 499152.10 | 1273059.54 | не обнаружен | не обнаружен | не обнаружен |
| **2. Сведения об использованных средствах измерений:**  |
| **№ п/п** | **Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)** | **Заводской или серийный номер средства измерений** | **Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M3 PLUS | WG13828167 | № С-ГСХ/12-12-2023/301457631, действительно до 11.12.2024 г. |
| 2 | Комплекс наземного слежения, приема и обработки сигналов ГНСС EFT RS1 | RS1-2014-043 | №С-ГСХ/27-10-2023/290283738, действительно до 26.10.2024 г. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:11 |
|  **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),** **с подставленнымив такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 36 | 498435.91 | 1275815.73 | 498435.91 | 1275815.73 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 42 | 498434.73 | 1275815.80 | 498434.73 | 1275815.80 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 43 | 498435.14 | 1275817.64 | 498435.14 | 1275817.64 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 44 | 498435.67 | 1275819.03 | 498435.67 | 1275819.03 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 45 | 498434.52 | 1275820.91 | 498434.52 | 1275820.91 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 46 | 498428.94 | 1275832.91 | 498428.94 | 1275832.91 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н47У | – | – | 498428.52 | 1275833.18 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н48У | – | – | 498422.05 | 1275829.99 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н49У | – | – | 498420.54 | 1275828.69 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н50У | – | – | 498402.36 | 1275818.85 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н51У | – | – | 498402.10 | 1275818.34 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н52У | – | – | 498405.90 | 1275810.75 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н53У | – | – | 498407.52 | 1275807.16 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 38 | 498410.99 | 1275800.08 | 498410.99 | 1275800.08 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 37 | 498434.51 | 1275814.48 | 498434.51 | 1275814.48 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 36 | 498435.91 | 1275815.73 | 498435.91 | 1275815.73 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:11 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения****о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 36 | 42 | 1.18 | – | – |
| 42 | 43 | 1.89 | – | – |
| 43 | 44 | 1.49 | – | – |
| 44 | 45 | 2.20 | – | – |
| 45 | 46 | 13.23 | – | – |
| 46 | н47У | 0.50 | – | – |
| н47У | н48У | 7.21 | – | – |
| н48У | н49У | 1.99 | – | – |
| н49У | н50У | 20.67 | – | – |
| н50У | н51У | 0.57 | – | – |
| н51У | н52У | 8.49 | – | – |
| н52У | н53У | 3.94 | – | – |
| н53У | 38 | 7.88 | – | – |
| 38 | 37 | 27.58 | – | – |
| 37 | 36 | 1.88 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:11 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 66 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 600 кв.м ± 4.90 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √600 \* √((1 + 1.02²)/(2 \* 1.02)) = 4.90 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 500 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 100 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования  | – |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 60:27:0030120:49 |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  60:27:0030120:11 |
| 1. | При уточнении земельного участка с кадастровым номером 60:27:0030120:11 площадь земельного участка составила 600 кв.м. Площадь земельного участка увеличилась на 100 кв.м, относительно площади данного земельного участка сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:13 |
|  **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),** **с подставленнымив такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатсяв Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н61У | – | – | 498420.41 | 1275852.37 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н60У | – | – | 498416.80 | 1275858.65 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 59 | 498428.24 | 1275865.33 | 498428.24 | 1275865.33 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н58У | – | – | 498428.64 | 1275865.57 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н68У | – | – | 498427.65 | 1275867.53 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н69У | – | – | 498428.50 | 1275869.48 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н70У | – | – | 498431.07 | 1275878.16 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н71У | – | – | 498427.32 | 1275885.79 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н72У | – | – | 498424.36 | 1275883.00 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н73У | – | – | 498423.37 | 1275882.08 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н74У | – | – | 498421.75 | 1275881.44 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н75У | – | – | 498402.64 | 1275869.87 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н76У | – | – | 498400.12 | 1275868.52 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н77У | – | – | 498385.90 | 1275860.93 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н78У | – | – | 498394.63 | 1275838.50 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н79У | – | – | 498400.79 | 1275840.95 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н80У | – | – | 498402.82 | 1275842.18 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н81У | – | – | 498413.31 | 1275848.25 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н61У | – | – | 498420.41 | 1275852.37 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:13 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения****о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н61У | н60У | 7.24 | – | – |
| н60У | 59 | 13.25 | – | – |
| 59 | н58У | 0.47 | – | – |
| н58У | н68У | 2.20 | – | – |
| н68У | н69У | 2.13 | – | – |
| н69У | н70У | 9.05 | – | – |
| н70У | н71У | 8.50 | – | – |
| н71У | н72У | 4.07 | – | – |
| н72У | н73У | 1.35 | – | – |
| н73У | н74У | 1.74 | – | – |
| н74У | н75У | 22.34 | – | – |
| н75У | н76У | 2.86 | – | – |
| н76У | н77У | 16.12 | – | – |
| н77У | н78У | 24.07 | – | – |
| н78У | н79У | 6.63 | – | – |
| н79У | н80У | 2.37 | – | – |
| н80У | н81У | 12.12 | – | – |
| н81У | н61У | 8.21 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:13 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 70 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 1000 кв.м ± 6.33 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1000 \* √((1 + 1.05²)/(2 \* 1.05)) = 6.33 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 1000 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 0 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования  | – |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 60:27:0030120:166 |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  60:27:0030120:13 |
| 1. | При уточнении земельного участка с кадастровым номером 60:27:0030120:13 площадь земельного участка составила 1000 кв.м. Площадь земельного участка не изменилась, относительно площади данного земельного участка сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:24 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 498501.49 | 1275755.92 | 498501.49 | 1275755.92 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 2 | 498498.63 | 1275762.59 | 498498.63 | 1275762.59 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 3 | 498494.30 | 1275768.88 | 498494.30 | 1275768.88 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 4 | 498493.71 | 1275769.78 | 498493.71 | 1275769.78 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н5У | – | – | 498485.69 | 1275785.49 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н6У | – | – | 498463.94 | 1275772.98 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н7У | – | – | 498458.89 | 1275770.53 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н8У | – | – | 498462.34 | 1275763.51 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н9У | – | – | 498465.26 | 1275758.83 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н10У | – | – | 498469.56 | 1275752.78 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н11У | – | – | 498468.12 | 1275752.12 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н12У | – | – | 498477.82 | 1275735.72 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 1 | 498501.49 | 1275755.92 | 498501.49 | 1275755.92 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:24 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 2 | 7.26 | – | – |
| 2 | 3 | 7.64 | – | – |
| 3 | 4 | 1.08 | – | – |
| 4 | н5У | 17.64 | – | – |
| н5У | н6У | 25.09 | – | – |
| н6У | н7У | 5.61 | – | – |
| н7У | н8У | 7.82 | – | – |
| н8У | н9У | 5.52 | – | – |
| н9У | н10У | 7.42 | – | – |
| н10У | н11У | 1.58 | – | – |
| н11У | н12У | 19.05 | – | – |
| н12У | 1 | 31.12 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:24 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Ломаный пер, 4 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 1119 кв.м ± 6.73 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1119 \* √((1 + 1.17²)/(2 \* 1.17)) = 6.73 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 1097 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 22 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | – |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0030120:24 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0030120:24 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 22 кв.м. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:8 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н12У | – | – | 498477.82 | 1275735.72 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н11У | – | – | 498468.12 | 1275752.12 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н13У | – | – | 498460.36 | 1275748.29 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н14У | – | – | 498451.76 | 1275743.06 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н15У | – | – | 498456.99 | 1275732.79 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н16У | – | – | 498457.56 | 1275731.85 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 17 | 498461.32 | 1275725.71 | 498461.32 | 1275725.71 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н18У | – | – | 498461.81 | 1275724.94 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н19У | – | – | 498468.23 | 1275728.69 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н20У | – | – | 498473.05 | 1275732.67 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н12У | – | – | 498477.82 | 1275735.72 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:8 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н12У | н11У | 19.05 | – | – |
| н11У | н13У | 8.65 | – | – |
| н13У | н14У | 10.07 | – | – |
| н14У | н15У | 11.53 | – | – |
| н15У | н16У | 1.10 | – | – |
| н16У | 17 | 7.20 | – | – |
| 17 | н18У | 0.91 | – | – |
| н18У | н19У | 7.43 | – | – |
| н19У | н20У | 6.25 | – | – |
| н20У | н12У | 5.66 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:8 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 58/8 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 388 кв.м ± 3.94 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √388 \* √((1 + 1.04²)/(2 \* 1.04)) = 3.94 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 378 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 10 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0030120:30 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0030120:8 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0030120:8 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 10 кв.м. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:25 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н21У | – | – | 498461.93 | 1275724.67 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н18У | – | – | 498461.81 | 1275724.94 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 17 | 498461.32 | 1275725.71 | 498461.32 | 1275725.71 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н16У | – | – | 498457.56 | 1275731.85 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н15У | – | – | 498456.99 | 1275732.79 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н14У | – | – | 498451.76 | 1275743.06 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н13У | – | – | 498460.36 | 1275748.29 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н11У | – | – | 498468.12 | 1275752.12 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н10У | – | – | 498469.56 | 1275752.78 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н9У | – | – | 498465.26 | 1275758.83 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н8У | – | – | 498462.34 | 1275763.51 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н7У | – | – | 498458.89 | 1275770.53 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н22У | – | – | 498450.69 | 1275766.49 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н23У | – | – | 498444.40 | 1275763.27 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н24У | – | – | 498434.26 | 1275758.06 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н25У | – | – | 498451.98 | 1275719.29 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н21У | – | – | 498461.93 | 1275724.67 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:25 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н21У | н18У | 0.30 | – | – |
| н18У | 17 | 0.91 | – | – |
| 17 | н16У | 7.20 | – | – |
| н16У | н15У | 1.10 | – | – |
| н15У | н14У | 11.53 | – | – |
| н14У | н13У | 10.07 | – | – |
| н13У | н11У | 8.65 | – | – |
| н11У | н10У | 1.58 | – | – |
| н10У | н9У | 7.42 | – | – |
| н9У | н8У | 5.52 | – | – |
| н8У | н7У | 7.82 | – | – |
| н7У | н22У | 9.14 | – | – |
| н22У | н23У | 7.07 | – | – |
| н23У | н24У | 11.40 | – | – |
| н24У | н25У | 42.63 | – | – |
| н25У | н21У | 11.31 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:25 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 58А д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 813 кв.м ± 5.90 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √813 \* √((1 + 1.45²)/(2 \* 1.45)) = 5.90 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 808 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 5 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0030120:43 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0030120:25 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0030120:25 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 5 кв.м. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:23 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н5У | – | – | 498485.69 | 1275785.49 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н26У | – | – | 498473.24 | 1275808.82 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н27У | – | – | 498464.84 | 1275804.14 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н28У | – | – | 498450.80 | 1275795.54 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н29У | – | – | 498452.22 | 1275793.06 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н6У | – | – | 498463.94 | 1275772.98 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н5У | – | – | 498485.69 | 1275785.49 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:23 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н5У | н26У | 26.44 | – | – |
| н26У | н27У | 9.62 | – | – |
| н27У | н28У | 16.46 | – | – |
| н28У | н29У | 2.86 | – | – |
| н29У | н6У | 23.25 | – | – |
| н6У | н5У | 25.09 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:23 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Ломаный пер, 4 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 676 кв.м ± 5.20 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √676 \* √((1 + 1.03²)/(2 \* 1.03)) = 5.20 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 629 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 47 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0030120:37 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0030120:23 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0030120:23 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 47 кв.м. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:10 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н28У | – | – | 498450.80 | 1275795.54 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н27У | – | – | 498464.84 | 1275804.14 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н26У | – | – | 498473.24 | 1275808.82 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 30 | 498468.55 | 1275817.51 | 498468.55 | 1275817.51 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 31 | 498461.10 | 1275812.89 | 498461.10 | 1275812.89 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 32 | 498443.96 | 1275803.12 | 498443.96 | 1275803.12 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 33 | 498439.59 | 1275810.26 | 498439.59 | 1275810.26 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 34 | 498438.08 | 1275812.16 | 498438.08 | 1275812.16 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 35 | 498436.00 | 1275815.58 | 498436.00 | 1275815.58 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 36 | 498435.91 | 1275815.73 | 498435.91 | 1275815.73 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 37 | 498434.51 | 1275814.48 | 498434.51 | 1275814.48 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 38 | 498410.99 | 1275800.08 | 498410.99 | 1275800.08 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 39 | 498423.03 | 1275777.17 | 498423.03 | 1275777.17 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 40 | 498424.05 | 1275777.71 | 498424.05 | 1275777.71 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н41У | – | – | 498439.95 | 1275786.22 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н29У | – | – | 498452.22 | 1275793.06 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н28У | – | – | 498450.80 | 1275795.54 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:10 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н28У | н27У | 16.46 | – | – |
| н27У | н26У | 9.62 | – | – |
| н26У | 30 | 9.87 | – | – |
| 30 | 31 | 8.77 | – | – |
| 31 | 32 | 19.73 | – | – |
| 32 | 33 | 8.37 | – | – |
| 33 | 34 | 2.43 | – | – |
| 34 | 35 | 4.00 | – | – |
| 35 | 36 | 0.17 | – | – |
| 36 | 37 | 1.88 | – | – |
| 37 | 38 | 27.58 | – | – |
| 38 | 39 | 25.88 | – | – |
| 39 | 40 | 1.15 | – | – |
| 40 | н41У | 18.03 | – | – |
| н41У | н29У | 14.05 | – | – |
| н29У | н28У | 2.86 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:10 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 64 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 1095 кв.м ± 6.92 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1095 \* √((1 + 1.54²)/(2 \* 1.54)) = 6.92 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 1071 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 24 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0030120:31 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0030120:10 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0030120:10 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь увеличилась на 24 кв.м. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:7 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 54 | 498452.68 | 1275846.56 | 498452.68 | 1275846.56 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 55 | 498440.73 | 1275871.31 | 498440.73 | 1275871.31 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н56У | – | – | 498439.44 | 1275871.00 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 57 | 498428.89 | 1275865.73 | 498428.89 | 1275865.73 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н58У | – | – | 498428.64 | 1275865.57 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 59 | 498428.24 | 1275865.33 | 498428.24 | 1275865.33 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н60У | – | – | 498416.80 | 1275858.65 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н61У | – | – | 498420.41 | 1275852.37 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н62У | – | – | 498420.82 | 1275852.00 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н63У | – | – | 498422.02 | 1275850.56 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н64У | – | – | 498426.23 | 1275844.27 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н65У | – | – | 498431.16 | 1275834.31 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 66 | 498431.54 | 1275834.55 | 498431.54 | 1275834.55 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 67 | 498436.58 | 1275837.42 | 498436.58 | 1275837.42 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 54 | 498452.68 | 1275846.56 | 498452.68 | 1275846.56 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:7 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 54 | 55 | 27.48 | – | – |
| 55 | н56У | 1.33 | – | – |
| н56У | 57 | 11.79 | – | – |
| 57 | н58У | 0.30 | – | – |
| н58У | 59 | 0.47 | – | – |
| 59 | н60У | 13.25 | – | – |
| н60У | н61У | 7.24 | – | – |
| н61У | н62У | 0.55 | – | – |
| н62У | н63У | 1.87 | – | – |
| н63У | н64У | 7.57 | – | – |
| н64У | н65У | 11.11 | – | – |
| н65У | 66 | 0.45 | – | – |
| 66 | 67 | 5.80 | – | – |
| 67 | 54 | 18.51 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:7 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Ломаный пер, 10 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 722 кв.м ± 5.37 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √722 \* √((1 + 1.03²)/(2 \* 1.03)) = 5.37 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 731 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 9 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0030120:32 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0030120:7 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0030120:7 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь уменьшмлась на 9 кв.м. |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:28 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек границ** | **Координаты, м** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| н82У | – | – | 498429.03 | 1275887.10 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н83У | – | – | 498426.69 | 1275891.69 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н84У | – | – | 498423.08 | 1275890.77 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 85 | 498419.11 | 1275889.92 | 498419.11 | 1275889.92 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 86 | 498417.70 | 1275887.83 | 498417.70 | 1275887.83 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 87 | 498414.73 | 1275885.62 | 498414.73 | 1275885.62 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 88 | 498411.95 | 1275884.59 | 498411.95 | 1275884.59 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 89 | 498407.63 | 1275882.17 | 498407.63 | 1275882.17 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 90 | 498407.93 | 1275881.64 | 498407.93 | 1275881.64 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 91 | 498404.26 | 1275879.45 | 498404.26 | 1275879.45 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 92 | 498402.71 | 1275882.22 | 498402.71 | 1275882.22 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 93 | 498401.22 | 1275881.46 | 498401.22 | 1275881.46 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 94 | 498400.06 | 1275881.82 | 498400.06 | 1275881.82 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 95 | 498399.73 | 1275882.42 | 498399.73 | 1275882.42 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 96 | 498398.32 | 1275881.65 | 498398.32 | 1275881.65 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 97 | 498395.99 | 1275880.39 | 498395.99 | 1275880.39 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 98 | 498393.70 | 1275879.18 | 498393.70 | 1275879.18 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 99 | 498392.14 | 1275881.99 | 498392.14 | 1275881.99 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 100 | 498391.93 | 1275881.88 | 498391.93 | 1275881.88 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 101 | 498389.06 | 1275887.11 | 498389.06 | 1275887.11 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 102 | 498384.98 | 1275884.99 | 498384.98 | 1275884.99 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 103 | 498383.95 | 1275885.22 | 498383.95 | 1275885.22 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 104 | 498376.95 | 1275881.86 | 498376.95 | 1275881.86 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н77У | – | – | 498385.90 | 1275860.93 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н76У | – | – | 498400.12 | 1275868.52 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н75У | – | – | 498402.64 | 1275869.87 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н74У | – | – | 498421.75 | 1275881.44 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н73У | – | – | 498423.37 | 1275882.08 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н72У | – | – | 498424.36 | 1275883.00 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н71У | – | – | 498427.32 | 1275885.79 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н82У | – | – | 498429.03 | 1275887.10 | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:28 |
| **Обозначение части границ** | **Горизонтальное проложение (S), м** | **Описание прохождения части границ** | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** |
| **от т.** | **до т.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| н82У | н83У | 5.15 | – | – |
| н83У | н84У | 3.73 | – | – |
| н84У | 85 | 4.06 | – | – |
| 85 | 86 | 2.52 | – | – |
| 86 | 87 | 3.70 | – | – |
| 87 | 88 | 2.96 | – | – |
| 88 | 89 | 4.95 | – | – |
| 89 | 90 | 0.61 | – | – |
| 90 | 91 | 4.27 | – | – |
| 91 | 92 | 3.17 | – | – |
| 92 | 93 | 1.67 | – | – |
| 93 | 94 | 1.21 | – | – |
| 94 | 95 | 0.68 | – | – |
| 95 | 96 | 1.61 | – | – |
| 96 | 97 | 2.65 | – | – |
| 97 | 98 | 2.59 | – | – |
| 98 | 99 | 3.21 | – | – |
| 99 | 100 | 0.24 | – | – |
| 100 | 101 | 5.97 | – | – |
| 101 | 102 | 4.60 | – | – |
| 102 | 103 | 1.06 | – | – |
| 103 | 104 | 7.76 | – | – |
| 104 | н77У | 22.76 | – | – |
| н77У | н76У | 16.12 | – | – |
| н76У | н75У | 2.86 | – | – |
| н75У | н74У | 22.34 | – | – |
| н74У | н73У | 1.74 | – | – |
| н73У | н72У | 1.35 | – | – |
| н72У | н71У | 4.07 | – | – |
| н71У | н82У | 2.15 | – | – |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 60:27:0030120:28 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Адрес земельного участка | – |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 72 д |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | – |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | 622 кв.м ± 5.33 кв.м |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √622 \* √((1 + 1.69²)/(2 \* 1.69)) = 5.33 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | 622 |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | 22 кв.м |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | 6001500 |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 60:27:0030120:52,60:27:0000000:1933 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | – |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | – |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | Земли (земельные участки) общего пользования |
| 10. | Иные сведения | – |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 60:27:0030120:28 |
| 1. | При уточнении границ участка с КН 60:27:0030120:28 была выявлена реестровая ошибка, а именно граница земельного участка фактически отличается от сведений, полученных из ЕГРН. При восстановлении границ по сведениям ЕГРН граница земельного участка и не совпадает с фактическими границами. При исправлении реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка площадь не изменилась. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:30 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н105О | – | – | – | 498461.32 | 1275725.71 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н106О | – | – | – | 498465.85 | 1275728.06 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н107О | – | – | – | 498462.55 | 1275734.67 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н108О | – | – | – | 498457.78 | 1275732.28 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н105О | – | – | – | 498461.32 | 1275725.71 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:30 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:8 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 58/8 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:30 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:30 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:8. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:37 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н109О | – | – | – | 498472.35 | 1275783.05 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н110О | – | – | – | 498479.55 | 1275787.21 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н111О | – | – | – | 498475.23 | 1275795.09 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н112О | – | – | – | 498471.53 | 1275801.71 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н113О | – | – | – | 498470.57 | 1275801.28 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н114О | – | – | – | 498469.30 | 1275803.66 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н115О | – | – | – | 498463.62 | 1275800.41 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н116О | – | – | – | 498465.07 | 1275797.77 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н117О | – | – | – | 498464.11 | 1275797.34 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н118О | – | – | – | 498467.95 | 1275790.60 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н109О | – | – | – | 498472.35 | 1275783.05 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:37 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:23 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Ломаный пер, 4 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:37 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:37 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:23. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:31 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н119О | – | – | – | 498435.78 | 1275788.71 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н120О | – | – | – | 498444.42 | 1275793.61 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н121О | – | – | – | 498439.33 | 1275802.28 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н122О | – | – | – | 498435.14 | 1275799.88 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н123О | – | – | – | 498432.50 | 1275804.58 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н124О | – | – | – | 498426.93 | 1275801.27 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н125О | – | – | – | 498431.30 | 1275793.32 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н126О | – | – | – | 498428.69 | 1275791.90 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н127О | – | – | – | 498430.89 | 1275787.98 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н128О | – | – | – | 498433.67 | 1275789.53 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н129О | – | – | – | 498434.81 | 1275790.20 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н119О | – | – | – | 498435.78 | 1275788.71 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:31 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:10 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 64 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:31 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:31 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:10. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:49 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н130О | – | – | – | 498412.98 | 1275803.46 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н131О | – | – | – | 498422.16 | 1275809.12 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н132О | – | – | – | 498417.08 | 1275818.21 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н133О | – | – | – | 498415.31 | 1275817.28 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н134О | – | – | – | 498413.75 | 1275820.59 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н135О | – | – | – | 498405.86 | 1275816.55 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н136О | – | – | – | 498408.25 | 1275811.88 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н137О | – | – | – | 498405.99 | 1275810.79 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н138О | – | – | – | 498407.58 | 1275807.29 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н139О | – | – | – | 498410.20 | 1275808.60 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н130О | – | – | – | 498412.98 | 1275803.46 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:49 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:11 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 66 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:49 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:49 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:11. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030117:324 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н140О | – | – | – | 498412.38 | 1275831.44 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н141О | – | – | – | 498407.09 | 1275841.49 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н142О | – | – | – | 498397.43 | 1275836.38 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н143О | – | – | – | 498402.07 | 1275826.51 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н140О | – | – | – | 498412.38 | 1275831.44 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030117:324 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:12 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 68 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030117:324 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030117:324 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:12. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:166 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н144О | – | – | – | 498399.55 | 1275852.74 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н145О | – | – | – | 498402.85 | 1275854.48 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н146О | – | – | – | 498398.61 | 1275861.91 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н147О | – | – | – | 498395.68 | 1275862.36 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н148О | – | – | – | 498389.18 | 1275858.90 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н149О | – | – | – | 498393.07 | 1275851.47 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н150О | – | – | – | 498398.71 | 1275854.33 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н144О | – | – | – | 498399.55 | 1275852.74 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:166 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:13 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 70 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:166 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:166 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:13. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:52 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н151О | – | – | – | 498391.39 | 1275873.64 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н152О | – | – | – | 498395.42 | 1275875.75 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н153О | – | – | – | 498393.70 | 1275879.18 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н154О | – | – | – | 498398.32 | 1275881.65 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н155О | – | – | – | 498399.73 | 1275882.42 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н156О | – | – | – | 498401.06 | 1275883.11 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н157О | – | – | – | 498395.94 | 1275892.82 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н158О | – | – | – | 498393.00 | 1275891.36 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н159О | – | – | – | 498393.90 | 1275889.51 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н160О | – | – | – | 498389.06 | 1275887.11 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н161О | – | – | – | 498384.98 | 1275884.99 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н151О | – | – | – | 498391.39 | 1275873.64 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:52 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:28,60:27:0030120:27 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Правды ул, 72 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:52 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:52 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельных участках с кадастровыми номерами 60:27:0030120:28,60:27:0030120:27. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:33 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н162О | – | – | – | 498390.67 | 1275931.11 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н163О | – | – | – | 498394.24 | 1275933.03 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н164О | – | – | – | 498393.52 | 1275934.36 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н165О | – | – | – | 498401.39 | 1275938.76 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н166О | – | – | – | 498392.57 | 1275954.49 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н167О | – | – | – | 498385.53 | 1275950.56 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н168О | – | – | – | 498391.50 | 1275939.34 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н169О | – | – | – | 498384.90 | 1275935.93 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н170О | – | – | – | 498387.61 | 1275931.04 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н171О | – | – | – | 498390.01 | 1275932.24 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н162О | – | – | – | 498390.67 | 1275931.11 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:33 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:1 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Ломаный пер, 18 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:33 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:33 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:1. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:34 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н172О | – | – | – | 498381.79 | 1275960.35 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н173О | – | – | – | 498386.13 | 1275962.77 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н174О | – | – | – | 498385.35 | 1275964.12 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н175О | – | – | – | 498390.38 | 1275966.88 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н176О | – | – | – | 498388.34 | 1275970.91 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н177О | – | – | – | 498384.97 | 1275969.19 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н178О | – | – | – | 498382.06 | 1275974.65 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н179О | – | – | – | 498376.00 | 1275971.17 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н172О | – | – | – | 498381.79 | 1275960.35 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:34 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:2 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Ломаный пер, 20 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:34 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:34 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:2. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:35 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н180О | – | – | – | 498366.82 | 1275979.72 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н181О | – | – | – | 498374.10 | 1275983.66 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н182О | – | – | – | 498373.24 | 1275985.25 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н183О | – | – | – | 498375.65 | 1275986.60 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н184О | – | – | – | 498371.48 | 1275994.22 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н185О | – | – | – | 498365.22 | 1275990.69 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н186О | – | – | – | 498367.87 | 1275985.58 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н187О | – | – | – | 498364.82 | 1275983.79 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н188О | – | – | – | 498364.56 | 1275984.19 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н189О | – | – | – | 498363.42 | 1275983.66 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н190О | – | – | – | 498364.00 | 1275982.57 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н191О | – | – | – | 498364.79 | 1275982.93 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н180О | – | – | – | 498366.82 | 1275979.72 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:35 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:3 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Ломаный пер, 22 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:35 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:35 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:3. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:39 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н192О | – | – | – | 498357.54 | 1276008.20 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н193О | – | – | – | 498362.70 | 1276011.12 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н194О | – | – | – | 498356.78 | 1276022.52 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н195О | – | – | – | 498349.03 | 1276018.45 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н196О | – | – | – | 498354.48 | 1276008.70 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н197О | – | – | – | 498356.62 | 1276009.93 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н192О | – | – | – | 498357.54 | 1276008.20 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:39 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:4 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Ломаный пер, 24 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:39 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:39 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:4. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030117:245 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н198О | – | – | – | 498343.56 | 1276031.15 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н199О | – | – | – | 498350.32 | 1276034.45 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н200О | – | – | – | 498345.29 | 1276044.60 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н201О | – | – | – | 498338.73 | 1276041.45 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н202О | – | – | – | 498342.70 | 1276034.08 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н203О | – | – | – | 498342.14 | 1276033.87 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н198О | – | – | – | 498343.56 | 1276031.15 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н198О | – | – | – | 498343.56 | 1276031.15 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030117:245 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:19 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Ломаный пер, 26 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030117:245 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030117:245 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:19. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:38 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н204О | – | – | – | 498452.80 | 1275824.54 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н205О | – | – | – | 498456.32 | 1275826.53 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н206О | – | – | – | 498455.55 | 1275827.92 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н207О | – | – | – | 498457.21 | 1275829.05 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н208О | – | – | – | 498451.84 | 1275837.66 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н209О | – | – | – | 498446.57 | 1275834.38 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н204О | – | – | – | 498452.80 | 1275824.54 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:38 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:6 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Ломаный пер, 8 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:38 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:38 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:6. |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,** **объектов незавершенного строительства на земельном участке** |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:32 |
| **Система координат** МСК-60, зона 1 | **Зона №** 1 |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | **Радиус, м** | **Координаты, м** | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| н210О | – | – | – | 498439.84 | 1275844.43 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н211О | – | – | – | 498441.64 | 1275845.40 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н212О | – | – | – | 498442.60 | 1275843.54 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н213О | – | – | – | 498445.18 | 1275844.93 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н214О | – | – | – | 498444.39 | 1275846.66 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н215О | – | – | – | 498446.37 | 1275847.62 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н216О | – | – | – | 498442.36 | 1275855.49 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н217О | – | – | – | 498436.02 | 1275852.07 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н210О | – | – | – | 498439.84 | 1275844.43 | – | Фотограмметрический метод | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:32 |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид объекта недвижимости | Здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120:7 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 60:27:0030120 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | – |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Псковская область, Псков г, Ломаный пер, 10 д |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | – |
| 6. | Иные сведения | – |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 60:27:0030120:32 |
| 1. | Здание с кадастровым номером 60:27:0030120:32 расположено в кадастровом квартале 60:27:0030120 на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0030120:7. |

|  |
| --- |
| **Схема границ земельных участков** |
|  |
| 364243444546н47Ун48Ун49Ун50Ун51Ун52Ун53У3837:11н61Ун60У59н58Ун68Ун69Ун70Ун71Ун72Ун73Ун74Ун75Ун76Ун77Ун78Ун79Ун80Ун81У:131234н5Ун6Ун7Ун8Ун9Ун10Ун11Ун12У:24н13Ун14Ун15Ун16У17н18Ун19Ун20У:8н21Ун22Ун23Ун24Ун25У:25н26Ун27Ун28Ун29У:233031323334353940н41У:105455н56У57н62Ун63Ун64Ун65У6667:7н82Ун83Ун84У858687888990919293949596979899100101102103104:28н105Он106Он107Он108О:30н109Он110Он111Он112Он113Он114Он115Он116Он117Он118О:37н119Он120Он121Он122Он123Он124Он125Он126Он127Он128Он129О:31н130Он131Он132Он133Он134Он135Он136Он137Он138Он139О:49н140Он141Он142Он143О:324н144Он145Он146Он147Он148Он149Он150О:166н151Он152Он153Он154Он155Он156Он157Он158Он159Он160Он161О:52н162Он163Он164Он165Он166Он167Он168Он169Он170Он171О:33н172Он173Он174Он175Он176Он177Он178Он179О:34н180Он181Он182Он183Он184Он185Он186Он187Он188Он189Он190Он191О:35н192Он193Он194Он195Он196Он197О:39н198Он199Он200Он201Он202Он203О:245н204Он205Он206Он207Он208Он209О:38н210Он211Он212Он213Он214Он215Он216Он217О:32:1:164(1):164(2):164(3):164(4):164(5):164(6):164(7):164(8):164(9):164(10):164(11):164(12):164(13):164(14):164(15):164(16):164(17):164(18):164(19):164(20):164(21):164(22):164(23):164(24):164(25):164(26):164(27):164(28):164(29):164(30):165:167:19:2:22:27:3:4:44:47:50:51:6:43:48:53 |
| **Масштаб 1:2400** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Условные обозначения:** |
| **№ п/п** | **Название условного знака** | **Изображение** | **Описание изображения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Границы земельного участка |  | для изображения применяются условные знаки №2, №3 |
| 2 | Часть границы земельного участка: |  | сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм |
|  | а) существующая часть границы |  |
|  | б) вновь образованная или уточненная часть границы |  | сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм) |
| 3 | Характерная точка границы земельного участка |  | круг черного цвета диаметром 1,5 мм |
| 4 | Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части |  | для изображения применяются условные знаки №6, №7 |
| 5 | Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части |  | квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм |
| Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части |  | круг черного цвета диаметром 3,0 мм |
| 6 | Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: |  | сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм |
| а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  |
| б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм) |
| в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм |
| г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм |
| д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм |
| е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм |
| 7 | Характерная точка контура здания |  | круг черного цвета диаметром 1,0 мм |
| 8 | Пункт геодезической основы: |  | равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри |
| а) пункт государственной геодезической сети |  |
| б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии |  | квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри |
| 9 | Точка съемочного обоснования |  | окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри |
| 10 | Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования |  | сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм |
| 11 | Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка |  | сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм |

 |

|  |
| --- |
| **АКТ СОГЛАСОВАНИЯ** **местоположения границ земельных участков****при выполнении комплексных кадастровых работ** |
| Псковская область, Псков г, 60:27:0030120 |
| наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы |

|  | **Всего листов** 1 | **Лист №** |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Обозначение части (характерной точки) границы** | **Результат согласования (согласовано/спорное)** | **Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков** | **Сведения о лице, представившем возражения** | **Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта** |
| **от т.** | **до т.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | н5У | н6 | Согласовано | 60:27:0030120:24,60:27:0030120:23 | – | – |
| 2 | н7У | н11У | Согласовано | 60:27:0030120:24,60:27:0030120:25 | – | – |
| 3 | н11У | н12У | Согласовано | 60:27:0030120:24,60:27:0030120:8 | – | – |
| 4 | н11У | н18У | Согласовано | 60:27:0030120:8,60:27:0030120:25 | – | – |
| 5 | н26У | н29У | Согласовано | 60:27:0030120:2360:27:0030120:10 | – | – |
| 6 | н58У | н61У | Согласовано | 60:27:0030120:7,60:27:0030120:13 | – | – |
| 7 | н71У | н77У | Согласовано | 60:27:0030120:13,60:27:0030120:28 | – | – |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель согласительной комиссии: |  |  |  | – |
|  |  |  | м.п. | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |