

885

21.05.2025

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 07.07.2014 № 1578 «Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков»

В целях обеспечения доступности холодного водоснабжения и водоотведения для абонентов, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьями 28 и 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» на период с 2015 года до 2030 года. Том 1. Схема водоснабжения», утвержденное постановлением Администрации города Пскова от 07.07.2014 № 1578, следующие изменения:

1) дополнить пункт 4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» следующей строкой:

«30. Выполнение работ по реконструкции (замене) насосных агрегатов (2 шт.) насосной станции 2-го подъема подземного водозабора (ВОС) по ул. Л. Поземского, д. 145.»;

2) исключить из пункта 4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» следующее мероприятие:

«13. Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д. 70 (от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.).»;

3) в пункте 4.1 «Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод» раздела 4 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения», пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Приобретение спецавтотранспорта:

- Илосос на шасси ГАЗон NEXT C41R13 (или аналог);

- Самосвал КАМАЗ 53605 с колесной формулой 4х2 (или аналог);

- Передвижные мастерские ПАРМ ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 МАКАР (или аналог).»;

4) дополнить таблицу 45 «План реализации мероприятий» пункта 4.1. «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» следующей строкой:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 32 | Выполнение работ по реконструкции (замене) насосных агрегатов (2 шт.) насосной станции 2-го подъема подземного водозабора (ВОС) по ул. Л. Поземского, д. 145 | 2025-2026 |

»;

5) в таблице 45 «План реализации мероприятий» пункта 4.1 «Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод» раздела 4 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» строку 31 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 | Приобретение спецавтотранспорта:  - Илосос на шасси ГАЗон NEXT C41R13 (или аналог);  - Самосвал КАМАЗ 53605 с колесной формулой 4х2  (или аналог);  - Передвижных мастерских ПАРМ ГАЗон NEXT ГАЗ-С41R13 МАКАР (или аналог) | 2025-2028 |

»;

6) дополнить таблицу 66 «Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения МО «Город Псков» пункта 6.6 «Сводная стоимость проведения мероприятий» раздела 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» в мероприятиях МП г. Пскова «Горводоканал» следующей строкой:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс. руб. | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Выполнение работ по реконструкции (замене) насосных агрегатов (2 шт.) насосной станции 2-го подъема подземного водозабора (ВОС) по ул. Л. Поземского, д. 145 |  |  |  |  |  |  |

»;

7) в пункте 1.30 таблицы 66 «Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения МО «Город Псков» пункта 6.6 «Сводная стоимость проведения мероприятий» раздела 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» в мероприятиях МП г. Пскова «Горводоканал» строку «Проектирование и строительство кольцевого водопровода от микрорайона «Любятово» в пос. Лисьи Горки» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс. руб. | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Проектирование и строительство кольцевого водопровода от микрорайона «Любятово»  в пос. Лисьи Горки |  | 19 783,666 | 47 027,25 |  |  |  |

».

2. Внести в приложение № 1 «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» на период с 2015 года до 2030 года. Том 2. Схема водоотведения», утвержденное постановлением Администрации города Пскова от 07.07.2014 № 1578, следующие изменения:

1) в подпункте 1.2.1.1. «Описание существующих канализационных очистных сооружений» пункта 1.2.1. «Очистные сооружения канализации г. Пскова» раздела 1 «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа», абзац:

«В настоящее время проектная производительность ОСК г. Пскова составляет 150 тыс. куб. м/сут.»

изложить в следующей редакции:

«В настоящее время производительность ОСК г. Пскова составляет 100 000 тыс. куб. м/сут.»;

2) в таблице 27 «Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения МО «Город Псков» пункта 4.2 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» строку 9 в части «Мероприятия по развитию систем канализации в целом» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по развитию систем канализации в целом | | | |
| 9 | Приобретение спецавтотранспорта передвижных мастерских ПАРМ ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 МАКАР (или аналог) | Цель – обеспечение надежного функционирования системы водоотведения |  | 2026-2028 |

»;

3) дополнить таблицу 30 «Перечень основных мероприятий по модернизации и ремонту технологических и строительных конструкций ОСК» подпункта 4.3.1.1. «Мероприятия по развитию очистных сооружений канализации» пункта «Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» следующей строкой:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сооружение ОСК | Модернизация и ремонт технологического оборудования | Модернизация и ремонт строительных конструкций |
| Временный иловый лог |  | Для понижения уровня накопителя до проектной отметки необходима прокладка трубопровода откачки надиловой воды Д 200 мм длинной 400 м |

»;

4) дополнить таблицу 40 «Перечень мероприятий, содержащихся в Плане водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-2025 гг. МП г. Пскова «Горводоканал» пункта 5.1. «Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади» раздела 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» следующими строками:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Цель, описание | Сроки |
| I | Городские ОСК (д. Кусва) |  |  |
| 10 | Поставка комплекта ламелей на ступенчатую решетку РСЭ 1000х1800-4(Н)-750 (в целях реконструкции системы очистки ОСК г. Пскова) | Цель - повышение надежности эксплуатации, получение качества очищенных стоков в соответствии с требованиями НДС | 2025 |
| 11 | Прокладка трубопровода откачки надиловой воды временного илового накопителя (лога) ОСК  г. Пскова | Понижение уровня накопителя до проектной отметки | 2025 |
| 12 | Поставка запасных частей для циркуляционного насоса активного ила №3 (в целях реконструкции станции ВНС-2 ОСК  г. Пскова | Цель - повышение надежности эксплуатации, реконструкция станции ВНС-2 | 2025 |
| 13 | Поставка запасных частей для шнековых насосов декантеров № 1, № 3  (в целях реконструкции системы обезвоживания осадка ОСК г. Пскова) | Цель - повышение надежности эксплуатации, получение качества очищенных стоков в соответствии с требованиями НДС | 2025 |
| 14 | Реконструкция системы управления декантера № 2 ЦМО с восстановлением механической части | Цель - повышение надежности эксплуатации, эффективное обезвоживание илового осадка | 2025 |

»;

5) дополнить таблицу 41 «Результаты оценки капитальных вложений в мероприятия по развитию очистных сооружений, канализационных насосных  
станций и мероприятий по развитию систем водоотведения в целом, а также графики их финансирования для МП г. Пскова «Горводоканал» пункта 6.2. «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем канализации» раздела 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» следующими строками:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Стоимость мероприятия  (без НДС)  тыс.руб. | График финансирования |
| Мероприятия по развитию очистных сооружений канализации | | |
| Городские ОСК  (пос. Кусва) |  |  |
| Прокладка трубопровода откачки надиловой воды временного илового накопителя (лога) ОСК г. Пскова | 544,9 | 2025 |
| Поставка комплекта ламелей на ступенчатую решетку РСЭ 1000х1800-4(Н)-750  (в целях реконструкции системы очистки ОСК  г. Пскова) | 1044,5 | 2025 |
| Поставка запасных частей для циркуляционного насоса активного ила № 3 (в целях реконструкции станции ВНС-2 ОСК  г. Пскова) | 708,3 | 2025 |
| Поставка запасных частей для шнековых насосов декантеров № 1, № 3 (в целях реконструкции системы обезвоживания осадка ОСК г. Пскова) | 416,7 | 2025 |
| Реконструкция системы управления декантера  № 2 ЦМО с восстановлением механической части | 2614,4 | 2025 |

»;

6) дополнить таблицу 42 «Результаты расчетов капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей водоотведения и график их финансирования для МП г. Пскова «Горводоканал» пункта 6.2. «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем канализации» раздела 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» следующими строками:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Объем инвестиций в мероприятия, тыс.руб.,  в ценах на 2025 г. (прогнозируемых ценах) без НДС | | | | год | | | |
| Строитель­ство | Демонтаж | ПИР | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 34 | Перекладка аварийного участка канализационного коллектора по ул. Западная (от дома № 12 по ул. Крестки вдоль границы земельного участка КИГ «Борисовичи») | 8599,7 | 0 | 0 | 8599,7 |  | 8599,7 |  |  |
| 35 | Прокладка трубопровода откачки надиловой воды временного илового накопителя (лога) ОСК г. Пскова | 544,9 | 0 | 0 | 544,9 |  | 544,9 |  |  |
| 36 | Поставка комплекта ламелей на ступенчатую решетку РСЭ 1000х1800-4(Н)-750 (в целях реконструкции системы очистки ОСК г. Пскова) | 1044,5 | 0 | 0 | 1044,5 |  | 1044,5 |  |  |
| 37 | Поставка запасных частей для циркуляционного насоса активного ила №3 (в целях реконструкции станции ВНС-2 ОСК г. Пскова) | 708,3 | 0 | 0 | 708,3 |  | 708,3 |  |  |
| 38 | Поставка запасных частей для шнековых насосов декантеров № 1, №3(в целях реконструкции системы обезвоживания осадка ОСК г. Пскова) | 416,7 | 0 | 0 | 416,7 |  | 416,7 |  |  |
| 39 | Реконструкция системы управления декантера № 2 ЦМО с восстановлением механической части | 2614,4 | 0 | 0 | 2614,4 |  | 2614,4 |  |  |
| 40 | Бетонирование штолен коллектора № 596 под Рижским пр. у дома  № 5/12 | 5935,1 | 0 | 0 | 5935,1 |  | 5935,1 |  |  |

»;

7) в таблице 42 «Результаты расчетов капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей водоотведения и график их финансирования для МП г. Пскова «Горводоканал» пункта 6.2.1. «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем канализации МП г. Пскова «Горводоканал» раздела 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» строку 25 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Объем инвестиций в мероприятия, тыс. руб.,  в ценах на 2025 г. (прогнозируемых ценах) без НДС | | | | год | | | | | | |
| Строитель­ство | Демонтаж | ПИР | Всего | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | |
| 25 | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Петрова от ул. Алтаева до КНС по ул. Ипподромная,  у д. 50, Д 500 протяженностью  720 м | 56529,8 |  | 525,59 | 57055,39 | 525,59 |  |  | 56529,8 |  |  |  | |

».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальной сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Саенко А.К.

Глава города Пскова Б.А. Елкин