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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ»

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ПСКОВ» НА 2025-2028 ГОДЫ

1. Общие положения

1.1. Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» (далее - предприятие) по развитию систем водоснабжения, городского округа «Город Псков» на 2025 - 2028 годы (далее - Техническое задание) разработано 
в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения              и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

- решением Псковской городской Думы от 17.07.2009 
№ 880 «Об утверждении Положения о порядке и условиях разработки                   и утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования «Город Псков».
1.2. Заказчик инвестиционной программы: Администрация города Пскова.

Разработчик инвестиционной программы: муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал».

Администратор инвестиционной программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

1.3. Настоящее техническое задание устанавливает требования:

а) к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» на 2025 - 2028 годы (далее - инвестиционная программа);

б) к структуре инвестиционной программы;

в) к срокам разработки инвестиционной программы.

1.4. В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

2. Цели и задачи выполнения инвестиционной программы

2.1. Целью инвестиционной программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, развитие системы водоснабжения в соответствии 
с потребностями городского округа «Город Псков».

2.2. Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:

- повышение качества и надежности снабжения потребителей услугами     по водоснабжению;

- обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности услуг по водоснабжению для потребителей;

- повышение эффективности деятельности организации коммунального комплекса;

- определение источников финансирования инвестиционной программы.

3. По итогам выполнения инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты (целевые индикаторы):

           - снижение неудовлетворительных проб питьевой воды в разводящих сетях по микробиологическим показателям на 5%;
- обеспечение возможности подключения новых абонентов 
к централизованной системе холодного водоснабжения (увеличение количества абонентов на 1% от общего числа абонентов МП города Пскова «Горводоканал»);

        - сокращение эксплуатационных затрат на водоснабжение на 2%;

- снижение аварийности при эксплуатации систем водоснабжения на 1%.

4. Основные требования к инвестиционной программе

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2025 
по 2028 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.

4.2. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области регулирования тарифов организаций коммунального комплекса. 

4.3. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения города Пскова, предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются 
в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

4.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых 
и модернизируемых объектов системы водоснабжения в соответствии 
с СНиП и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие достижение нормативных параметров, требований СанПиН 1.2.3685-21 
и требовании СНиП.

4.5. В инвестиционную программу включаются следующие мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации:

1) Капитальный ремонт (санация) водопровода диаметром 500-600 мм, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Вокзальная, д. 21;
2) Разработка проекта реконструкции фильтров на блоке № 5 поверхностного водозабора цеха № 1;
3) Реконструкция водовода Ду 500 от дюкерной камеры 
(от Завеличенской набережной, д. 1а (ГИМС) до Красноармейской набережной), проходящего через Дендропарк и под пешеходной дамбой;
4) строительство участка кольцевого водопровода от микрорайона «Любятово» в пос. Лисьи Горки»;
5) Реконструкция участка водовода Д720 Рижский пр. – ул. Юбилейная;
6) Замена насосных агрегатов № 2 и № 3 на станции 2-го подъема № 3 поверхностного водозабора (цех № 1);
7) Снос объекта капитального строительства БЛОК № 1,2, насосной станции 2-го подъема № 1, являющегося частью очистных сооружений, инвентарный № 12175 литер Б, расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 51;
8) Приобретение спецавтотранспорта «Илосос на шасси ГАЗон NEXT C41R13» (или аналог);
9) Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал КАМАЗ 53605 
с колесной формулой 4х2» (или аналог);
10) Приобретение спецавтотранспорта «Передвижная мастерская ПАРМ ГАЗон NEXT ГАЗ-С41R13 МАКАР» (или аналог) - 1 штука;
11) Реконструкция (замена) насосных агрегатов (2 шт.) насосной станции 2-го подъема подземного водозабора (ВОС) ул. Л. Поземского, д. 145;
12) Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д. 70 
(от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.);
13) Реконструкция стального трубопровода Д 630 мм, длиной 24 м, 
Д 530 мм, длиной 13,5 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Вокзальная д. 19а;
14) Поставка насосов-дозаторов коагулянта в количестве 2 шт. 
(для подачи реагента для обработки воды на 1-ю и 2-ю контактные камеры
5 блока ОСВ);
15) Капитальный ремонт участка сети водопровода Д 325 мм 
по Болотному проезду от ул. Правды до Крестовского шоссе;
16) Разработка и реализация проекта по оборудованию Цеха № 1 системой охранной сигнализации с интегрированными системами оповещения, видеонаблюдения, системы электропитания, связи 
и автоматизации;
17) Разработка проекта реконструкции водовода Д 150 мм 
по ул. М. Горького на участке от ул. Коммунальной до Рижского пр.;
18) Капитальный ремонт 2-х скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения подземного водозабора цеха № 1 (разведывательно-эксплуатационной скважины № 7/III и разведывательно-эксплуатационной скважины № 7/IV);
19) Модернизация системы дезинфекции питьевой воды поверхностного водозабора;
20) Поставка скважинного насоса (в целях капитального ремонта скважины подземного водозабора цеха № 1);
21) Приобретение поста охраны в цех № 1 (в целях усиления мер 
по защите объектов водоснабжения и водоотведения от угроз бактериального заражения);
22) Приобретение специализированного оборудования (в целях ликвидации аварийных ситуаций на сетях водоснабжения);
23) Реконструкция фильтра № 10 на блоке № 5 поверхностного водозабора цеха № 1.
Определение плановых и фактических значений таких показателей должно производиться в соответствии с приказом Минстроя России 
от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

4.6. Инвестиционная программа должна быть согласована 
с производственной программой по следующим показателям:

- объем реализации услуг водоснабжения по годам в натуральном выражении;

- мероприятия, связанные с модернизацией, введением в эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры, не должны дублировать мероприятия производственной программы.

Мероприятия, предусмотренные иными инвестиционными 
или производственными программами, не могут быть включены 
в инвестиционную программу без соответствующего внесения изменений 
в утвержденные программы.

5. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать нижеперечисленные разделы:

5.1. Паспорт инвестиционной программы.

5.2. Цели и задачи инвестиционной программы.

5.3. Анализ текущей деятельности предприятия и существующего состояния системы водоснабжения, включая:

- расчет целевых индикаторов, указанных в настоящем техническом задании. Значения индикаторов необходимо определять на момент проведения анализа и за предыдущие три года. Также должен быть представлен уточненный прогноз значений целевых индикаторов на момент выполнения инвестиционной программы;

- краткую характеристику абонентов и потребителей, объемов потребления воды, оценка влияния различных факторов на объемы водопотребления, анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления воды из сетей коммунального водоснабжения;

- краткое описание системы водоснабжения с разбивкой по объектам (очистные сооружения водозабора (ОСВ), сети водоснабжения и насосные станции повышения напора с указанием производственной мощности 
и оценкой технического состояния оборудования, сведений о ремонте, износе, аварийности, обновлении и модернизации основных фондов системы водоснабжения. Дается оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности повышения надежности работы оборудования, снижения показателей износа и аварийности, анализ потерь технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей                 их сокращения;

- описание систем энергоснабжения (электро- и теплоснабжения) производственных объектов с указанием проблем, связанных с надежностью работы системы энергоснабжения объектов и рисками нарушения технологических режимов производственных процессов, связанных 
с возможным отключением электроэнергии;

- описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов, включая указание имеющихся проблем, оценку недостатков применяемых систем, оценку возникающих рисков;

- анализ оснащения предприятия лабораторным оборудованием для контроля качества питьевой воды, оценка технического состояния лабораторного оборудования, оценка необходимости расширения 
и модернизации лабораторной базы предприятия;

- описание и анализ мероприятий по охране труда и промышленной безопасности на предприятии.

5.4. Сводный план технических мероприятий по реализации инвестиционной программы с расшифровкой по направлениям и объектам инвестирования. По каждому мероприятию указываются адрес объекта, 
на котором оно будет реализовываться, срок реализации каждого мероприятия, а также определяются инвестиционные затраты, экономический эффект от внедрения, расчет финансово-экономических показателей, прогноз достигаемых технических показателей: повышение надежности, снижение аварийности, повышение качества и т.п.

5.5. План финансирования инвестиционной программы, включающий определение объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы по каждому объекту в разбивке по годам 
и кварталам, а также состав и структуру финансовых источников 
для реализации инвестиционной программы.

В финансовые потребности организации коммунального комплекса включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.

К таким расходам относятся следующие:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы.

5.6. Предварительный расчет тарифов предприятия на водоснабжение 
с учетом реализации инвестиционной программы с разбивкой по годам.

5.7. Система мониторинга выполнения инвестиционной программы 
в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. Приводятся планируемые значения целевых индикаторов на момент выполнения этапов инвестиционной программы, описание расчета их значений, периодичность мониторинга достигнутых показателей, действия в случае отклонения 
от запланированных значений.

5.8. Краткий анализ эффективности предложенных мероприятий 
(с указанием достигаемого технологического или экономического эффекта) 
и расчет финансово-экономических показателей инвестиционной программы.

5.9. Выводы и заключения. В данном разделе приводятся выводы 
и заключения по предложенному проекту инвестиционной программы.».
Глава города Пскова                                                                               Б.А. Елкин
