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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ»
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ПСКОВ» НА 2025–2028 ГОДЫ

1. Общие положения

1.1. Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» (далее - предприятие) по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод городского округа «Город Псков» на 2025-2028 годы (далее - Техническое задание) разработано в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

- решением Псковской городской Думы от 17.07.2009 
№ 880 «Об утверждении Положения о порядке и условиях разработки                     и утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования «Город Псков».
1.2. Заказчик инвестиционной программы: Администрация города Пскова.

Разработчик инвестиционной программы: муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал».

Администратор инвестиционной программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

1.3. Настоящее техническое задание устанавливает требования:

а) к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» на 2025-2028 годы (далее - инвестиционная программа);

б) к структуре инвестиционной программы;

в) к срокам разработки инвестиционной программы.

1.4. В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

2. Цели и задачи выполнения инвестиционной программы

2.1. Целью инвестиционной программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем системы водоотведения и очистки сточных вод, развитие и внедрение энергосберегающих технологий в процесс очистки сточных вод 
в соответствии с потребностями городского округа «Город Псков».

2.2. Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:

- повышение качества и надежности снабжения потребителей услугами водоотведения и очистки сточных вод;

- обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности услуг водоотведения и очистки сточных вод для потребителей;

- повышение эффективности деятельности организации коммунального комплекса;

- определение источников финансирования инвестиционной программы.

3. При выполнении инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты (целевые индикаторы):

- обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего действующим нормативам допустимого сброса, утвержденных 
для МП города Пскова «Горводоканал» приказом Невско-Ладожского бассейнового водного Управления от 26.09.2019 № 718;

- повышение качества очистки сточных вод по показателям микробиологической очистки до норм, установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности                    и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.9 СанПиН 1.2.3685-21);

- снижение аварийности при эксплуатации систем водоотведения на 1%;

- снижение эксплуатационных затрат на водоотведение и очистку сточных вод на 1%.

4. Основные требования к инвестиционной программе

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2025 
по 2028 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем 
на три года каждый.

4.2. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

4.3. Приоритеты развития и модернизации системы водоотведения 
и очистки сточных вод города Пскова, предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

4.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых 
и модернизируемых объектов в соответствии со СНиП, и утвержденными нормами НДС. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований норм НДС и требования СНиП.

4.5. В инвестиционную программу включаются следующие мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации:

1) Строительство станции обеззараживания сточных вод очистных сооружений канализации г. Пскова;
2) Реконструкция объекта: «Коллектор железобетонный Д 1000 мм протяженностью 850 м, расположенный по адресу: г. Псков, от дома № 2а 
ул. М. Горького до дюкера»;
3) Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора 
по ул. Петрова от ул. Алтаева до КНС по ул. Ипподромная, у д. 50, 
Д 500 протяженностью 720 м;
4) реконструкция сети напорной канализации по ул. И. Головко, 
от КНС ул. И. Головко до ул. Вокзальная;

5) Реконструкция аэротенка № 2 и строительных конструкций аэротенка № 1 ОСК г. Пскова;
6) Реконструкция системы механической очистки сточных вод ОСК 
г. Пскова;
7) Реконструкция вторичного отстойника № 5 ОСК г. Пскова;
8) Разработка проекта реконструкции аварийного канализационного коллектора Д 1200 мм по ул. Западной;
9) Разработка проекта реконструкция аварийного канализационного коллектора по ул. Киселева Д 500-600-800 мм;
10) Разработка проекта реконструкции аварийной сети канализации 
по ул. Звездной Д 300-400 мм;
11) Разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализации (станции биологической очистки) микрорайона «Псковкирпич»;
12) Переключение 4-го выпуска технических стоков 1 цеха водозабора поверхностных вод в централизованную систему водоотведения;
13) Приобретение спецавтотранспорта «Илосос на шасси ГАЗон NEXT C41R13» (или аналог);
14) Приобретение спецавтотранспорта «Передвижная мастерская ПАРМ ГАЗон NEXT ГАЗ-С41R13 МАКАР» (или аналог) - 4 штуки;
15) Перекладка аварийного участка канализационного коллектора 
по ул. Западная (от дома № 12 по ул. Крестки вдоль границы земельного участка КИГ «Борисовичи»);
16) Бетонирование штолен коллектора № 596 под Рижским пр. 
у дома 5/12;
17) Реконструкция системы управления декантера № 2 ЦМО 
с восстановлением механической части;
18) Прокладка трубопровода откачки надиловой воды временного илового накопителя(лога) ОСК г. Пскова;
19) Поставка комплекта ламелей на ступенчатую решетку РСЭ 1000х1800-4(Н)-750 (в целях реконструкции системы очистки ОСК 
г. Пскова);
20) Поставка запасных частей для шнековых насосов декантеров № 1, 
№ 3 (в целях реконструкции системы обезвоживания осадка ОСК г. Пскова);
21) Поставка запасных частей для циркуляционного насоса активного ила № 3 (в целях реконструкции станции ВНС-2 ОСК г. Пскова);
22) Реконструкция аварийного канализационного коллектора Д 1200 мм по ул. Западной, длина 1865м (инв.№ 2306) для нужд МП г. Пскова «Горводоканал»;
23) Поставка насоса для сточных вод с двигателем 37 кВт на раме 
СД 250/22,5 (в целях реконструкции КНС пр-т Энтузиастов к д. 3);
24) Поставка автомобиля LADA GRANTA седан для нужд МП г. Пскова «Горводоканал»;
25) Поставка погружного канализационного насоса Purity 100WQ100-40-22A (или аналог) временной перекачки (в целях ликвидации аварийных ситуаций на сетях водоотведения);
26) Поставка насоса СД 250/22,5 с двигателем мощностью 37 кВт 
(в целях реконструкции КНС ул. Индустриальная у д. 18);
27) Поставка решетки грабельной со щитом управления (в целях реконструкции ГНС ул. Киселева, д. 1);
28) Поставка электрокотла (в целях реконструкции РНС);
29) Поставка частотного преобразователя ESQ-770-4Т0900G/1100P 
(или аналог) (в целях реконструкции КНС ул. Юбилейная);
30) Продление неисключительных прав (лицензий) на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса – Расширенный Russian Edition;
31) Поставка компрессора 2АФ53Э52Ш (или аналог) (в целях реконструкции ОСК «Псковкирпич»);
32) Поставка погружного насоса 150WQ200-28-30AC(I) (в целях реконструкции КНС ул. Маргелова);
33) Поставка насоса СД800/32б б/дв б/р (в целях реконструкции КНС 
ул. Великорецкая у д.1);
34) Поставка сервера в целях развития информационной инфраструктуры МП г. Пскова «Горводоканал»;
35) Поставка насоса CNP 100WQ100-34-22H(I) (или аналог) (в целях реконструкции КНС Н. Васильева);
36) Поставка насоса CNP 80WХ35-9-2.2(I) (или аналог) (в целях реконструкции КНС ул. Германа (Аэропорт);
37) Поставка насоса СД450/22 на раме с эл. Дв. 75кВт, 1000 об/мин 
(в целях реконструкции КНС ЗЗК2);
38) Поставка системы телеинспекции СДВ ДОС для нужд МП г. Пскова «Горводоканал»;
39) Разработка и реализация проекта по оборудованию цеха № 2 единой комплексной системой охранной сигнализации с интегрированными системами оповещения, видеонаблюдения, электропитания, связи 
и автоматизации;
40) Поставка Георадар системы LMX200 для нужд МП г. Пскова «Горводоканал»;
41) Приобретение неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения nanoCad для развития информационной инфраструктуры МП г. Пскова «Горводоканал»;
42) Выполнение аварийных работ по бетонированию штолен коллектора № 596  под Рижским пр. у домов 14/6 и 25 для нужд МП г. Пскова «Горводоканал»;
43) Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «Станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод очистных сооружений канализации г. Пскова» (УФО);
44) Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) 
г. Пскова» по адресу: Псковская область, Псковский район, Завеличенская волость, 0,1 км восточнее д. Кусва, д. б/н»;
45) Поставка насоса 100WQ100-34-22H(I) (или аналог) (в целях реконструкции КНС ул. Вокзальная);
46) Реконструкция сети канализации Д 500-600мм. по ул. Новаторов 
от КГ ул. Новаторов, д. 3 до колодца № 746»;
47) Аварийный ремонт участка самотечного канализационного коллектора Ду 400 мм длинной 55 м по ул. Головко;
48) Поставка запасных частей для насоса СДВ 2700/26,5 (в целях реконструкции РНС) для нужд МП г. Пскова «Горводоканал»;

49) Замена погружного канализационного насоса (в целях реконструкции КНС ул. Народная, д. 15);
50) Разработка научно-проектной документации «Жилой дом Ендржеевского» ул. Металлистов, д. 15 (в целях капитального ремонта здания обслуживания абонентов по ул. Металлистов, д. 15);
51) Приобретение специализированного оборудования (в целях ликвидации аварийных ситуаций на сетях водоотведения);
52) Поставка центробежного насоса СД250/22,5 (в целях реконструкции КНС Труда);
53) Поставка центробежного насоса СД450/22,5 (в целях реконструкции КНС ул. Юбилейная);
54) Реконструкция газовой котельной (замена 2-х газовых котлов) 
по адресу: г. Псков, ул. Белинского, д. 72;
55) Замена 2-х колодцев на канализационном коллекторе Д 250 мм 
по Октябрьскому проспекту у д. № 26 и д. № 22;
56) Поставка трансформаторов 6 шт. (в целях технического перевооружения КНС ЗЗК1, КНС Ипподромная, КНС Юбилейная).
Определение плановых и фактических значений таких показателей должно производиться в соответствии с Приказом Минстроя России 
от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

4.6. Инвестиционная программа должна быть согласована 
с производственной программой по следующим показателям:

- объем реализации услуг водоотведения по годам в натуральном выражении;

- мероприятия, связанные с модернизацией, введением в эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры, не должны дублировать мероприятия производственной программы.

Мероприятия, предусмотренные иными инвестиционными или производственными программами, не могут быть включены 
в инвестиционную программу без соответствующего внесения изменений 
в утвержденные программы.

5. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать нижеперечисленные разделы:

5.1. Паспорт инвестиционной программы.

5.2. Цели и задачи инвестиционной программы.

5.3. Анализ текущей деятельности предприятия и существующего состояния системы водоотведения, включая:

- расчет целевых индикаторов, указанных в настоящем техническом задании. Значения индикаторов необходимо определять на момент проведения анализа и за предыдущие три года. Также должен быть представлен уточненный прогноз значений целевых индикаторов на момент выполнения инвестиционной программы;

- краткую характеристику абонентов и потребителей, объемов сброса сточных вод, оценка влияния различных факторов на объемы сброса сточных вод, анализ состояния и стратегия организации учета объемов сброса сточных вод в систему коммунальной канализации;

- краткое описание системы водоотведения и очистных сооружений канализации (ОСК) с разбивкой по объектам с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния оборудования, сведений 
о ремонте, износе, аварийности, обновлении и модернизации основных фондов системы очистки сточных вод. Дается оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности повышения надежности работы оборудования, снижения показателей износа                                и аварийности, анализ потерь технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения;

- описание систем энергоснабжения (электро- и теплоснабжения) производственных объектов с указанием проблем, связанных с надежностью работы системы энергоснабжения объектов и рисками нарушения технологических режимов производственных процессов, связанных 
с возможным отключением электроэнергии;

- описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов, включая указание имеющихся проблем, оценку недостатков применяемых систем, оценку возникающих рисков;

- анализ оснащения предприятия лабораторным оборудованием для контроля состава сточных вод, оценка технического состояния лабораторного оборудования, оценка необходимости расширения 
и модернизации лабораторной базы предприятия;

- описание и анализ мероприятий по охране труда и промышленной безопасности на предприятии.

5.4. Сводный план технических мероприятий по реализации инвестиционной программы с расшифровкой по направлениям и объектам инвестирования. По каждому мероприятию указываются адрес объекта, 
на котором оно будет реализовываться, срок реализации каждого мероприятия, а также определяются инвестиционные затраты, экономический эффект от внедрения, расчет финансово-экономических показателей, прогноз достигаемых технических показателей: повышение надежности, снижение аварийности, повышение качества и т.п.

5.5. План финансирования инвестиционной программы, включающий определение объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы по каждому объекту в разбивке по годам 
и кварталам, а также состав и структуру финансовых источников 
для реализации инвестиционной программы.

В финансовые потребности организации коммунального комплекса включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.

К таким расходам относятся следующие:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли            на срок строительства и т.п.).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы.

5.6. Предварительный расчет тарифов предприятия на водоотведение 
с учетом реализации инвестиционной программы с разбивкой по годам.

5.7. Система мониторинга выполнения инвестиционной программы 
в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. Приводятся планируемые значения целевых индикаторов на момент выполнения этапов инвестиционной программы, описание расчета их значений, периодичность мониторинга достигнутых показателей, действия в случае отклонения 
от запланированных значений.

5.8. Краткий анализ эффективности предложенных мероприятий 
(с указанием достигаемого технологического или экономического эффекта) 
и расчет финансово-экономических показателей инвестиционной программы.

5.9. Выводы и заключения. В данном разделе приводятся выводы 
и заключения по предложенному проекту инвестиционной программы.».
Глава города Пскова                                                                                Б.А. Елкин
